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 Kellele
 
	TRANSPORDIAMET 

	
	Registrikood
	 70001490

	
	Juriidiline aadress
	 Tallinn 11413, Valge 4

	
	
	

	
 Kellelt
	Asutuse või isiku nimi
	 Elektrilevi OÜ

	
	Registri- või isikukood
	 11050857

	
	Juriidiline aadress 
või elukoht
	 Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138, Tallinn, Harju maakond

	
	Kontaktaadress
	 Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138

	
	Telefon
	 5860 8691

	
	E-post
	 sander.tiismaa@elektrilevi.ee

	1. Esitatavad materjalid:

	Dokumendi liik 
(ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)
	Dokumenti nimetus
(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	Dokumendi nr.

	Tööprojekt
	Suure-Jaani PAJ Võlli 15kV fiidri Võlli haruliini mastide 22 kuni Võlli alajaam, Laninga ja Juurika haruliini ning põhiliini mastide 124 kuni 45 remont, juhtmete vahetus Võlli ja Kildu küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
	IP8371

	2. Objekti asukoht 

	Maakond, vald, küla: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võlli ja Kildu küla

	Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:

	Ristumised riigiteega nr 24125, km 5,36 – 5,37

	[bookmark: Text23]Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     ,

	Riigitee nr 24123 kaitsevööndis km 8,85 – 8,90

	3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg

	 Elektrilevil on plaanis Suure-Jaani piirkonnaalajaama Võlli 15kV fiidri remont ning juhtmete vahetus. Antud töö mahus asendatakse vanad betoonmastid uute puidust mastidega vastavalt asendiplaanile ning paljasjuhtmeline õhuliin asendatakse kaetud juhtmega õhuliiniga.
- Soov on kooskõlastada Võlli haruliini betoonist mastide nr 39H1 ja 39 asendamine sõidutee nr 24123 kaitsevööndis kilomeetritel 8,85 – 8,90, mastide asukoht jääb samaks.
- Soov on kooskõlastada Võlli põhiliini mastide nr 136 ja 46A vahelise õhuliini ristumine sõiduteega nr 24125 kilomeetritel 5,36 – 5,37. Uue liini kõrgus maksimaalsel rippel tee pinnast 7,04m.

	4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)

	 Kasutame olemasolevat keskpinge trassi ja mastide asukohti

	5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt

	[bookmark: Text27]      

	6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)

	      

	Taotleja
	Ees- ja perekonnanimi
	 Sander Tiismaa

	(juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)
	Allkiri
	 


	Taotluse esitamise kuupäev
	 19.10.2026
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