# Kooskõlastused

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kooskõlastaja** | **Kirja kuupäev ja nr** | **Kooskõlastuse ärakiri ning kooskõlastaja nimi ja amet** | **Originaali koopia** | **Märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta** |
|  | Imatra Elekter AS | 7.04.2022 nr 12651 | Kooskõlastatud. Raul Sirak (insener) | digikaust | märkus [[1]](#footnote-1) |
|  | Urmas Ambur | 27.10.2022 | Kinnistu omaniku esindaja nõusolek POS 1 omapuhasti kuja ulatumiseks Jõe kinnistule (KÜ 67401:001:0253) 1001 m² ulatuses. | digikaust | puuduvad |
|  | Maa-amet | 29.03.2023 kiri nr 6-3/23/4226-2 | Kooskõlastatud.  Kristi Kivimaa | digikaust | puuduvad |
|  | Transpordiamet | 3.04.2023 kiri nr 7.2-2/23/5440-2 | Kooskõlastatud märkustega.  Anna Palusalu | digikaust | märkused [[2]](#footnote-2) |
|  | Päästeamet |  |  |  |  |

1. Kooskõlastatud tingimusel: tuleb sõlmida servituudi leping ja kooskõlastus kehtib üks aasta [↑](#footnote-ref-1)
2. 1. Planeeringu joonisele kanda riigitee kaitsevööndisse planeeritud tuletõrje veemahuti kaugus riigitee katte servast, mis peab asuma vähemalt 5m kaugusel.

   2. Joonisel korrigeerida katastritunnusega 67401:001:0329 kinnistu lähiaadressi (Sihi põik 2).

   3. Joonisele kanda planeeritud veetrassi tingmärk, seletuskirja lisada, et riigiteealused trassid tuleb rajada kinnisel meetodil.

   4. Sihi tee ristmiku nähtavuskolmnurkadeks võib kavandada 3x120 m vasakule ja 3x100 m paremale juhendi „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ järgi. [↑](#footnote-ref-2)