**Tehniline kirjeldus**

Riigihanke esemeks on valge koopiapaber A3, A4 ja A5 (edaspidi paber). Paber peab olema hästi kasutatav tänapäeva kontoriseadmetes (koopiamasinates, tindi- ja laserprinterites ning faksiaparaatides) ja peab tagama seadmetes paberist sõltuva tõrgeteta töö. Kui kontoriseadmetes ilmneb lepingu täitmise ajal paberist tulenevaid tõrkeid, siis on pakkujal kohustus paber asendada tootega, mis tagab seadmete tõrgeteta töö. Paberi asendamise korral ei ole pakkujal õigust hanke eseme hinda suurendada. Hange hõlmab ka paberi kohalevedu üle Eesti hankija esitatud tellimuste alusel. Juhul, kui ostja muudab tegevuskohta, muutub ka paberi kohaleveo aadress. Kohaleveo teenuse tasu peab sisalduma paberi hinnas ja pakkujal pole õigus nõuda hankijalt teenuse osutamisega seotud kulude hüvitamist. Pakkuja peab tagama paberi transpordi hankijani (kontoriruumidesse hankija näidatud kohta) alates tellimuse saamisest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

1. **Paberi tehnilised näitajad**
   1. **Paberi tüüp I**
   * **Paberi suurus: A3**
   * Pinnakaal: 80 g/m²
   * CIE - valgesus: minimaalselt 160%
   * ISO - heledus: minimaalselt 95%
   * Läbipaistmatus: minimaalselt 92%
   * Pinnakaredus (Bendtsen’ites): maksimaalselt 160 ml/min
   * Paksus: minimaalselt 105 μm
   * Paber peab olema multifunktsionaalne: must-valgele ja värvilisele laser- ja tindiprinterile, koopiamasinale ning faksiaparaadile
   * Paber peab sobima kahepoolseks kopeerimiseks ja väljatrükiks
   * Paber peab vastama kvaliteedistandardile ISO 9706 või muule samaväärsele standardile
   1. **Paberi tüüp II**
   * **Paberi suurus A4**
   * Pinnakaal: 80 g/m²
   * CIE - valgesus: minimaalselt 160%
   * ISO - heledus: minimaalselt 95%
   * Läbipaistmatus: minimaalselt 92%
   * Pinnakaredus (Bendtsen’ites): maksimaalselt 160 ml/min
   * Paksus: minimaalselt 105 μm
   * Paber peab olema multifunktsionaalne: must-valgele ja värvilisele laser- ja tindiprinterile, koopiamasinale ning faksiaparaadile
   * Paber peab sobima kahepoolseks kopeerimiseks ja väljatrükiks
   * Paber peab vastama kvaliteedistandardile ISO 9706 või muule samaväärsele standardile
   1. **Paberi tüüp III**

* **Paberi suurus A5**
  + Pinnakaal: 80 g/m²
  + CIE - valgesus: minimaalselt 160%
  + ISO - heledus: minimaalselt 95%
  + Läbipaistmatus: minimaalselt 92%
  + Pinnakaredus (Bendtsen’ites): maksimaalselt 160 ml/min
  + Paksus: minimaalselt 105 μm
  + Paber peab olema multifunktsionaalne: must-valgele ja värvilisele laser- ja tindiprinterile, koopiamasinale ning faksiaparaadile
  + Paber peab sobima kahepoolseks kopeerimiseks ja väljatrükiks
  + Paber peab vastama kvaliteedistandardile ISO 9706 või muule samaväärsele standardile

1. **Muud tingimused**
   1. Pakutavale paberile peab olema väljastatud Euroopa Liidu ökomärgis või muu samaväärse Euroopa standardiorganisatsiooni standardi kohane I tüübi ökomärgis, mis on otseselt seotud paberi tootmisprotsessiga (mitte tehase juhtimistavadega).
   2. Tselluloosi tootmiseks ettenähtud esmane puidukiud peab pärinema seaduslikust allikast.
   3. Paberi tootja peab olema rakendanud ISO 9001, ISO 14001, EMAS või mõnda muud samaväärset rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi- ja/või keskkonnajuhtimise süsteemi.
   4. Pakutav paber peab olema toodetud ja valgendatud vähemalt elementaarse kloorita (Elementary Chlorine Free, ECF), kuid võib olla ka täielikult kloorivaba (Totally Chlorine Free, TCF).
   5. Paber peab olema pakendatud tootja niiskuskindlas originaalpakendis.