**TEHNILINE KIRJELDUS**

**Käsikahvelkäru 1150mm kahvlitega**

Uute töömasinate soetamine.

Garantiiaegsete hooldus- ja remonditeenuste teostamisel ei taga tellija tööde teostamiseks remondi ruume ja logistilist teotust.

Pakkuja peab tagama Eesti piires garantiiremonti suunatava töömasina transpordi (keerulisemate remontide korral, mida ei ole võimalik teostada tellija juures) ja remondi pakkuja töökojas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **Näitaja** | **\* Väärtus (pakkuja sisestab pakutava toote andmed või jah/ei)** |
| 1 | Minimaalne kandevõime | 2500 kg | 2500 kg |
| 2 | Minimaalne tõstekõrgus | 150mm | 200mm |
| 3 | Kahvlite pikkus | 1150mm | 1150mm |
| 4 | Tandemrattad | Kummikattega | Kummikattega |
| 5 | Sang | Plastikkattega | Plastikkattega |
| 6 | Laius | 540mm | 540mm |
| 7 | Garantii min | 12 kuud | 12 kuud |
| 8 | Käsikahvelkäru on uus (kasutamata), tootmisaasta | 2023/2024 | 2024 |
| \*\*9 | Tarneaeg aasta 2024 (pakkuja lisab omapoolse tarneaja). |  | 1 kuu |
| 10 | Tarnekoht jääb Mandri-Eesti piiresse ja täpsustatakse lepingus. |  | Jah |
| 11 | Juhtratas alusele lihtsamaks allasõiduks |  | Jah |

1. **Veerg „\* Väärtus (pakkuja sisestab pakutava toote andmed või jah/ei) on pakkuja täidetav. Kui TK- s on märgitud „näitaja“, siis sisestab pakkuja veergu pakutava toote näitaja.**
2. **\*\* p.9. - Pakkuja lisab lahtrisse „Väärtus“ omapoolse tarneaja nädalates peale lepingu allkirjastamist/ tellimuse kätte saamist.**