# KÖITE nr. 9731 SISUKORD

[KÖITE nr. 9731 SISUKORD 1](#_Toc198195258)

[1 ASUKOHA PLAAN 2](#_Toc198195259)

[2 SELETUSKIRI 3](#_Toc198195260)

[2.1 Üldosa 3](#_Toc198195261)

[2.2 Olemasolevad rajatise osad 3](#_Toc198195262)

[2.2.1 Elektrivarustus 3](#_Toc198195263)

[2.3. Olemasolevate rajatiste kaitse ehitustööde ajal 3](#_Toc198195264)

[3 JOONISED 4](#_Toc198195265)

# ASUKOHA PLAAN

A map with orange pin on it

Description automatically generatedA map of a road with a river and houses

Description automatically generated

Konuvere hüdromeetriajaam

# SELETUSKIRI

## Üldosa

Käesolevaga on projekteeritud Keskkonnaagentuuri Konuvere hüdromeetriajaam *4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee lõik 14* (50402:007:0093) ja *Männijõe* (50402:007:0119) kinnistul.

Konuvere hüdromeetriajaam Vigala jõel Konuvere külas Märjamaa vallas Rapla maakonnas on rajatud 1926.aastal. Hüdromeetriajaam on automatiseeritud 2006.aastal.

## Olemasolevad rajatise osad

Konuvere hüdromeetriajaama osad:

* Seadmekilp koos vundamendi ja seadmete aluspostiga.
* Veetaseme andurid – 4 tk erinevatel kõrgustel.
* Maapealne terasredel
* Torud 2 x d60 Vigala jõe põhja.

Mõõdetavad, vaadeldavad ja arvutuslikud parameetrid:

* Veetase
* Vooluhulk, m3/s (vähemalt 16 korda aastas)
* Veetemperatuur jõe põhjas
* Manuaalselt mõõdetud veetemperatuur pinnaveekihis (0,10-0,5 m) vooluhulga mõõtmise ajal
* Veetaimestiku, jäänähtuste kirjeldus (esinemisel) vooluhulga mõõtmise ajal
* Äravool (arvutuslik)
* Õhutemperatuur

## Elektrivarustus

Elektritoide on rajatud olemasolevast Elektrilevi OÜ poolt nende liitumiskilbist nr.LK197096

Pealüliti: 63A / Tarbija: Konuvere hüdromeetriajaam - kaitse: 10A

## 2.3. Olemasolevate rajatiste kaitse ehitustööde ajal

* Seadmekilp koos vundamendi ja seadmete aluspostiga.
  + Teostatake puidust või paksust vineerist kilpidega katmine, ehk kasti ehitamine vundamendi suuruselt ümber kilbi. Vajadusel toestatakse tugivaiadega jõesuunalt.
* Elektrikilp koos vundamendiga
  + Teostatake puidust või paksust vineerist kilpidega katmine, ehk kasti ehitamine vundamendi suuruselt ümber kilbi. Vajadusel toestatakse tugivaiadega jõesuunalt.
* Kaitserajatised värvitakse või kaetakse kollase värvi või teibiga selliselt, et need oleksid eristatavad tööde teostamise ajal.
* Ehitustööde iseloomust lähtuvad erinõuded lepitakse ehitajaga jooksvalt kokku, näiteks teatud ajaks elektrikilbi väljalülitamine jne.

# JOONISED

|  |  |
| --- | --- |
| 9731\_EP\_AS-4-01\_Asendiplaan.pdf | Asendiplaan M 1:250 |