Akustiliste relvade vastavuse kontroll vastavalt loale VL 0030628.

1. Tulirelv MP 40 kal 9x19 nr 5916- relvarauda on paigaldatud takistus läbimõõduga vähemalt pool kaliibrist kaugusele 82 mm. Relvaraud on raami külge kinni keevitatud. Relv vastab SM määrus 21.03.2019 nr 13, Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele

2. Tulirelv STG 43 kal 7,92x33 KURZ nr 3931- relvarauda on paigaldatud takistus läbimõõduga vähemalt pool kaliibrist kaugusele 85 mm. Relvaraud on raami külge kinni keevitatud. Relv vastab SM määrus 21.03.2019 nr 13, Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele.

3. Tulirelv PPŠ 41 kal 7,62x25 nr EK5914- relvarauda on paigaldatud takistus läbimõõduga vähemalt pool kaliibrist kaugusele 87 mm. Relvaraud on raami külge kinni keevitatud. Relv vastab SM määrus 21.03.2019 nr 13, Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele

4. Tulirelv DP 27 kal 7,62x54R nr BM314- relvarauda on paigaldatud takistus läbimõõduga vähemalt pool kaliibrist kaugusele 85 mm. Relvaraud on raami külge kinni keevitatud. Relv vastab SM määrus 21.03.2019 nr 13, Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele

Lugupidamisega

Sergei Jerjomin

SJ OÜ

Juhatuse liige