Lisa 1
21.03.2024 tellimiskirja 
nr 10-2/24/1408-1 juurde

TEHNILINE KIRJELDUS
MUSTAPESUKOTT

1.	NÕUDED TOOTELE

1.1.	Toote kirjeldus

Mustapesukotti kasutatakse pesu pesemiseks pesumajas/pesumasinas. 
Pesukott on tugev, kahekordselt töödeldud õmblustega, õmblused ei hargne ja on  vastupidavad mehaanilisele töötlemisele. 
Kõik pesukoti valmistamiseks vajaminevad materjalid taluvad temperatuuri min 60 °C. 
Valmis pesukott on 60,0-70,0 cm lai ja 80,0-90,0 cm kõrge.
Koti ülaservas on pingutusnöör. 
Etikett markeeringuga on koti välimisel poolel kokkumurtuna, õmbluse vahel (10,0–12,0 cm kaugusel ülemisest servast).

1.2.	Üldnõuded

1.2.1.	Toode on valmistatud tehnilise kirjelduse põhjal.
1.2.2.	Tootja peab kindlustama, et kõik tema poolt kasutatavad materjalid on kooskõlas käesoleva kirjelduse punktis 2 esitatud nõuetega.
1.2.3.	Tootjapoolsel kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9001 seeria standardeid.

1.3.	Õmblemine

1.3.1.	Kõik õmblused on õmmeldud õige niidipingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjali kihtide vahel.
1.3.2.	Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.
1.3.3.	Kõik õmblused on mõlemast otsast edasi-tagasi kinnitatud, kinnitus on täpselt õmblusjoonel.

1.4.	Viimistlus

1.4.1.	Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest. 
1.4.2.	Nööri otsad on lõigatud kuumlõikuriga.

1.5.	Näidised

Tootenäidis on valmistatud sama tehnoloogia järgi, mida hiljem kasutatakse tootmisel. Hankemenetluse käigus heaks kiidetud tootenäidist kasutatakse võrdlusmaterjalina toodangu kvaliteedi kontrollimisel.

2.	MATERJALID

2.1.	Põhimaterjal (võrkmaterjal)

Koostis	100% PES 
Värvus	valge

2.2.	Abimaterjalid	

2.2.1.	Õmblusniit 	

Koostis	PES 
Värvus	samas toonis põhimaterjaliga
Elastsus	min 17%
Joontihedus	205 x 2 dtex
Tugevus	min 1500 cN
Kokkutõmbuvus 150º C juures 0-1%

2.2.2.	Nöör soovitavalt ringselt kootud, punutud

Koostis	PES või CO
Värvus	samas toonis põhimaterjaliga

3.	TOOTE MARKEERIMINE

Toode peab tarnimisel olema markeeritud alljärgnevalt:
	
etiketi materjaliks on soovitavalt 100% PES;
etiketi värvus on valge ning teksti värvus must;
etiketil on markeering alljärgnevas järjestuses:

-	nimetus;
-	hankelepingu/tellimuse osapool;
-	hankelepingu/tellimuse number;
-	valmistamise aeg (kuu ja aasta);
-	materjali koostis;
-	hooldusmärgid;
-	NSN-kood;
-	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
-	kaubakood;
-	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91).

Markeering peab olema loetav toote kasutusaja lõpuni (kasutamine vähemalt 3 aastat).
		
4.	PAKENDAMINE
	
Kaup on kokku pakitud ja ühendatud nööri/paelaga 10 kaupa pakiks.
Ühes pakkekastis on 10 pakki (100 toodet).
Pakkekastil ei ole mittevajalikku märgistust (nt transpordi etikett) ega muud eksitavat informatsiooni.
Pakkekast ei ole deformeerunud transpordi käigus ning tal ei ole muljumise jälgi. 

Kui tellitava kauba kogus on suurem kui kolm kasti, siis on pakkekastid asetatud täpselt euroalustele. 

Pakkekasti markeerimine. Kastil olev silt on vähemalt suurusega A4. Tekst on sildile trükitud suurte tähtedega ja paksus kirjas. Pakkekastile on kinnitatud markeeringuga silt kasti mõlemale otsale (ühel kastil on kaks silti). Kastile kinnitatud silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjestuses:

-	NSN-kood;
-	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
-	kaubakood;
-	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91);
-	toote nimetus;
-	kogus (tükk);
-	pakendamise tase (tase 3)* ja tarne aeg (kuu ja aasta);
-	hankelepingu/tellimuse number ja partiinumber;
-	hankelepingu/tellimuse number GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 10);
-	müüja nimi.

Transpordipakendiks on pakendikile, millega on euroalustel olevad pakkekastid ümbritsetud. Euroalustele asetatud pakkekastide maksimaalne kõrgus on 120,0 cm.

Transpordipakendi markeerimine. Transpordipakendil oleva sildi minimaalne suurus on A4. Tekst on sildile trükitud suurte tähtedega ja paksus kirjas. 
Transpordipakendile on kinnitatud markeeringuga silt kõikidele külgedele (ühel pakendil neli silti).
Transpordipakendile kinnitatud silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjestuses:

-	NSN-kood;
-	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
-	kaubakood;
-	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91);
-	toote nimetus;
-	kogus (tükk);
-	pakendamise tase (tase 3/3)* ja tarne aeg (kuu ja aasta);
-	hankelepingu number ja partiinumber;
-	hankelepingu number GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 10);
-	müüja nimi;
-	müüja aadress;
-	tarne aadress.

*Tase 3 või tase 3/3 – pakendi säilitustingimused on kestvusega 5 aastat ventileeritavates püsiehitistes. Vedu toimub kinnises transpordis maismaal, õhus või vees. Pakend talub käitlemist mehaaniliste abivahenditega.

5.	TARNETINGIMUSED

5.1.	Kauba tarne

Tarne tähtaeg ja kauba tarne asukoht teavitatakse ostutellimusega.
Tarnega peab kaasas olema saateleht.

5.2.	Tarne kontroll:

5.2.1.	Üleandmisel-vastuvõtmisel kontrollitavad parameetrid:

-	nõuetekohaselt täidetud saatelehe olemasolu;
-	transpordi kahjustused;
-	transpordipakendile kinnitatud markeeringu ja koguse vastavus saatelehele;
-	transpordipakendi ja pakkekastile kinnitatud markeeringu ja kauba vastavus (koodid, toote nimetus).

Üleandmisel-vastuvõtmisel esinevate mittevastavuste korral ei toimu toodete vastuvõtmist.

5.2.2.	Kvaliteediline vastuvõtmine

Kvaliteedilisel vastuvõtmisel koostatakse akt. 
Toodete mõõtmine ja vastavuse kontrollimine toimub iga saabuva partii juhuslikult valitud pakenditest vähemalt 5% ulatuses. Kui kontrollitud tooted ei vasta hankes esitatud tootenäidisele, on õigus toetuse väejuhatusel kogu partii saata tagasi lepingupartnerile kauba kontrollimiseks ja parandamiseks.
Kvaliteedilisel vastuvõtmisel läbiviidavate protseduuride loetelu:

-	pakendite ja pakendamise vastavus hankedokumentatsioonile;
-	toodete vastavus hankedokumentatsioonile; 
-	toodete vastavus tehnilisele kirjeldusele ja pakkumuses esitatud tootenäidisele.

6.	LISAD

6.1.	Toodet illustreeriv pilt:

6.2.	Etiketi illustreeriv näidis:

Pakkumusele esitatavale tootenäidisele (tootenäidistele) trükkida „Lepingu number“ asemele sõna „Näidis“

6.3.	Koodid:

Nimetus	NSN-kood	Kaubakood	
Mustapesukott	8465-38-000-9953	10029116