* + hoone põrandapinnaga ca 450m² 3 traktori, niidukite, 2 tõstuki, järelkäru, erinevate mootorsaagide ja –lõikurite ladustamiseks
  + mitteköetav transpordihoiu-laoruum
  + üks köetav tööruum kompleksi juhile
  + olmeplokk taimla töölistele (puhkeruum, pesuruumid, WC)
  + välisseinad ja katus soojustatud suvise ülekuumenemise vältimiseks
  + betoonpõrandad
  + kaks tõstväravat (käsitsi tõstetavat), millest üks käiguuksega
  + ruum/id ei vaja loomulikku valgust
  + ruumide kõrgus ca 4 meetrit
  + laes üldvalgustus
  + seintes pistikud käsitööriistadele
  + tuleohu- ja valvesignalisatsioon
  + välisseinas väravate kohal liikumisanduritega valgustid
  + hooneesine plats tihendatud kruusast
  + hoonet teenindava maaala suurus ca 6000m²