

## TEHNILINE KIRJELDUS, NÕUDED TÖÖ TEOSTAMISEKS

* 1. Ostetakse kokku 700 tk, kahte värvi ja kahe erineva kujundusega, Lyocell materjalist, lühikese varrukatega T-särki meestele (350 tk, suurustes XS-3XL) ja naistele (350 tk, suurustes XS-XXL), mis peavad vastama alljärgnevalt kirjeldatud omadustele ning peavad olema hankija poolt etteantava kujundusega ja erinevates suurustes.
  2. Hangitavate mudelite kirjeldus:
     1. **Meeste T-särk (350 tk):**
        1. lühikese varrukaga
        2. meeste mudel o-kaelusega
        3. toodet peab olema kaks värvi: „Rebane“ värvikoodiga PMS 722, trükk PMS 484 ja „Hunt“ värvikoodiga PMS 443, trükk PMS 5477
        4. tootel peab olema kaks kujundust „Rebane“ (175 tk) ja „Hunt“ (175 tk) (tehnilise kirjelduse lisa 1).
     2. **Naiste T-särk (350 tk):**
        1. lühikese varrukaga
        2. naiste mudel o-kaelusega
        3. toodet peab olema kaks värvi: „Rebane“ värvikoodiga PMS 722, trükk PMS 484 ja „Hunt“ värvikoodiga PMS 443, trükk PMS 5477
        4. tootel peab olema kaks kujundust „Rebane“ (175 tk) ja „Hunt“ (175 tk) (tehnilise kirjelduse lisa 1).
  3. Materjali ja T-särgi omadused:
     1. LENZINGTM Lyocell (standard) 95%, Elastaan/Spandex/Polyurethane 5%;
     2. tugevdatud kaelaõmblus;
     3. kanga nimi ELENA, kanga kaal 220g/m2
     4. sobib hästi kangale trükiks;
     5. Hooldustingimused:
        1. Toote valmistamiseks vajalikud materjalid peavad vastama vähemalt järgmistele hooldustingimustele:



* + 1. keskkonnasõbralik;
    2. valmistatud EL-is.
  1. Pakendamine:
     1. Särgid pakendada 1 kaupa;
     2. Pakend peab olema märgistatud särgi suurusega;
     3. Särgi pakendamiseks kasutatav pakend on valmistatud keskkonnasõbralikust materjalist.
  2. T-särkidele trükitav kujundus koosneb kolmest kujundist – üks rinnal ja kaks seljal. Kujundid on erinevad ja erinevates suurustes, kuid ühes värvitoonis (ühevärvitükk); valmiskujundatud särgi joonised on lisatud hankedokumendile (tehnilise kirjelduse lisa 1).
  3. Tellitavate särkide täpsed suurused ja mudelite jagunemine täpsustatakse hankelepingu sõlmimisel.