KINNITATUD

RMK õigus- ja hangete osakonna

juhataja käskkirjaga nr 1-47.2929/1

## Hanke nimetus ja viitenumber

* 1. Hanke nimetus: **Oru pargi õppemarsruudi taristu rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve teenuse tellimine**
  2. Viitenumber: 270496
  3. Klassifikatsioon: 71520000-9 Ehitusjärelevalveteenused
  4. Hankemenetluse liik: väikehange
  5. Rahastaja/meede:

1.5.1. Eesti EL välispiiri programm 2014-2020 6. voor, strateegiline eesmärk: TE6 Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohandumine.

1.5.2. Eesti EL välispiiri programmi projekti nr. ja nimetus: ER264, „Oru park kui näituseruum – teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest ja rohelisest energiast.“

## Hanke läbiviija

RMK õigus- ja hangete osakond

1. **Hanked*okumendid, info pakkumuste esitamise ja avamise kohta***

**3.1. hankedokumendid, tehniline info**

Hange viiakse läbi riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR). Hankes osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi eRHR-i peavad pakkujad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel.

Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks eRHR kaudu. Pärast teate avaldamist või dokumendi lisamist saadab eRHR-i süsteem automaatteavituse registreeritud isikutele. Samuti esitab hankija otsused pakkujatele eRHR süsteemi kaudu, mille lisamise kohta saadab eRHR-i süsteem automaatteavituse.

### 3.2. pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt eRHR-i keskkonna kaudu aadressil <https://riigihanked.riik.ee> hanketeates toodud ajaks.

### 3.3. pakkumuste avamine

Pakkumused avatakse hankija poolt eRHR-i keskkonnas toodud aja saabumise järel.

## Hanke tehniline kirjeldus, nõuded töö teostamiseks

* 1. Käesoleva hankega tellitakse rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve teenust Oru pargi õppemarsruudi taristu rekonstrueerimistöödele.

Objekt asub: Lossipargi, Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Viru maakond, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluval maal paikneval kinnistul katastritunnusega 80201:001:0587, sihtotstarbega, maatulundusmaa 100%.

* 1. Tööde loetelu ja tehniline info: Oru pargi Hõbeallika koopasse viivad 4 treppi ning Roosteallikani viiva raja rekonstrueerimine.
  2. Töid teostatakse vastavalt AS Kobras poolt koostatud põhiprojekti „Oru pargi maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimise põhiprojekt“ /töö nr. 2011-035/ alusel (lisa 3).
     1. **Käesoleva hankega kuuluvad rekonstrueerimisele põhiprojekti (projekti asendi joonis 3-4) alusel trepid nr 15, 16, 17, 20.**
        1. **Paekivist astmetega trepid killustik- või betoonalusel.** Dolomiitplaadid tuleb eemaldada, aluskiht täita, tasandada ja tihendada ning seejärel eemaldatud plaadid tagasi asetada. Kui olemasolevad plaadid on katki ning plaadi betooniga parandamine ei annaks soovitud tulemust, siis tuleb need asendada uutega. Või parandada kogu trepp uute betoon astmetega.
        2. **Monoliitsest raudbetoonist trepid.** Kui trepi astmete paiknemise ja vajumisega ei ole probleeme, siis remonditakse lagunenud astmed betooniga. Kui astmed on osaliselt vajunud ning lagunenud, tuleb lagunenud aste likvideerida, rajada uus alus ning seejärel valada uus monoliitsest raudbetoonist trepiaste.
        3. **Trepi nr 20 juures olevad müürid ( J ja K )**. Rekonstrueerida tuleb müür J ja K (vt joonis nr 22). Samuti tuleb müür rajada teisele poole (J vastas) Teisele poole treppi nr 20 projekteeritud uus paekivist müür on ette nähtud samaväärne olemasolevaga.

Müüri aluskihid rajatakse killustikust Müüri ladumiseks kasutatakse olemasolevaid (kõlbmatud asendada samaväärsetega) ja samades mõõtudes uusi paekive. Müüri peal olevad katkised paekivist plaadid tuleb eemaldada ning uute paekivist või dolomiidist paksude plaatidega Müürid tuleb kindlustada pinnasankrutega.

Müüride rekonstrueerimise tehniline lahend võib muutuda peale müüri lahti võtmist, lähtuvalt paljanduvast olukorrast.

Arvestada tuleb ka trepi kõrval oleva uue monoliitse allikavee kaskaadi valamisega, kui see peaks saama trepi ja müüride rekonstrueerimisel kannatada. Lahendada tuleb ka kaskaadilt trepile pritsiva vee probleem, näiteks tõsta trepi poolseid, kaskaadis vett suunavaid, betoondetaile.

* + - 1. **Roosteallika ees olev paekivi plaatidest teerada (24 m2).** Olemasoleva teeraja vajunud paekivi plaadid tuleb võtta üles täita alt sõelmetega ja paigaldada tagasi, lagunenud plaadid vahetada välja samaväärsete vastu.
  1. Ehitustööde järelevalve teostaja valimisel peab järelevalve üheks tööülesandeks olema seatud nõutava sagedusega füüsiline kohalolek ehitusplatsil tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise eesmärgil. Järelevalve peab tööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima rajatava ehitise eripära ja selle rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde materjalidega.
  2. OJV teenuse osutamisel **EI OLE** hankelepingu täitmisel nõutav OJV teenuse osutaja igapäevane ehitusobjektil kohalolek ehitustööde teostamise ajal. Nõutav kohaloleku sagedus on esitatud hankedokumendis p. 4.7
  3. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Muinsuskaitseamet jne). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
  4. Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hankedokumentides või lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
  5. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks hankija tõlgendus.
  6. Tööde loetelu ja tehnilised kirjeldused:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hanke nimetus | Objekti nimi | Töövõtulepingust tulenev ehitusperiood/ orienteeruv ehitusaeg | **Orienteeruv** OJV teenuse osutamise aeg | OJV objektil viibimise kohustus vastavalt tööde teostamise tegelikule perioodile | Projekt |
| Oru pargi õppemarsruudi taristu rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve teenuse tellimine | Oru pargi õppemarsruudi taristu | 30.11.2023 | 2 kuud või vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele | vastavalt tööde kulgemisele objektil, kuid mitte harvem, kui  **1x nädalas** | AS Kobras (töö nr: 2011-035) „Oru pargi maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimise põhiprojekt“ |

* 1. Hind peab sisaldama kõiki omanikujärelevalve toiminguid, mis tulenevad seadustest, määrustest, standarditest ja antud hankele lisatud järelevalve käsunduslepingust. Hind koosneb kuutasust OJV teenuse tegeliku osutamise iga kalendrikuu eest ja ühekordsest tasust ehitustööde (sh vaegtööde) lõpliku vastuvõtmise, täitedokumentatsiooni kontrolli ja lõpparuande koostamise eest.
  2. Juhul, kui ehitustööd pikenevad OJV teenuse osutajast sõltumata, jätkab käsundisaaja teenuse osutamist ning käsundiandja maksab selle eest tasu samadel alustel.
  3. Ehitushanke dokumentatsiooniga saab tutvuda ja dokumente alla laadida riigihangete registrist:

Hanke nimetus: *Oru pargi õppemarsruudi taristu rekonstrueerimistööd*

*(viitenumber 268347),* [*https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6262768/general-info*](https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/%23/procurement/6262768/general-info)

## 5. Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja hindamiskriteeriumid

* 1. Pakkuja esitab eRHR-i keskkonnas täidetava pakkumuse maksumuse vormi.
  2. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides nimetatud pakkumuste hindamise kriteeriumidele. Hankija tunnistab edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse. Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel ainult pakkumuse maksumust ja tunnistab edukaks kõige madalama maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse.
  3. Kui võrdselt odavama maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse on esitanud rohkem kui üks pakkuja, siis heidetakse pakkujate vahel liisku. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures.
  4. Hankija võib kontrollida pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hinnata vastavaks tunnistatud pakkumusi riigihangete seaduses sätestatud korras enne pakkujate suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimist.
  5. Hankija juhindub pakkumuste vastavuse kontrollimisel RHS § 114 sätestatust. Hankijal on õigus kohaldada RHS § 115 lg 1, lg 8, lg. 9.
  6. Edukaks tunnistatud pakkumuse tagasivõtmise korral on hankijal õigus kohaldada RHS § 119.

## Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel

* 1. Hanke läbiviimise tulemusena sõlmitakse hankeleping 1 (ühe) edukaks tunnistatud pakkujaga.
  2. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse eraldi dokumendina hankeleping. Hankelepingu projekt on toodud hankedokumentide lisades.
  3. Hankeleping sõlmitakse mõistlikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist. Edukas pakkuja kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist ja tagastama allkirjastatud hankelepingu hankijale viivitamatult peale allkirjastamist.
  4. Hankija äranägemisel võib peale pakkumuste esitamist pidada pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise mahu ja sisu otsustab hankija.

## 7. Märkus selle kohta, millisel juhul Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

7.1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid;

7.2. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele;

7.3. kui langeb ära vajadus ehitustööde tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt investeeringute eelarve muutmisest.

## 8. Hankedokumentide lisad

Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest lisadest:

8.1. Lisa 1 – Hankelepingu vorm

8.2 Lisa 2 – Pakkumuses kasutatavad vormid