KINNITATUD 
							Toetuse väejuhatuse ülema 15.05.2025  
							käskkirjaga nr 826 

KÄSIGRANAAT DM 61

1.	Taktikalis-tehnilised andmed (vt tabel 1) ja osade nimetused (vt joonis 1) ning tööpõhimõte (vt joonis 2).
Taktikalis-tehnilised andmed	
Viiteaeg	4 ± 0,5 sek	
Kaal	u. 350 g	
Värvus	oliivroheline	
Mõõdud	h = u. 109 mm
d = u. 66 mm	
Lõhkeaine ja kogus	Komp B u. 65 g	
Terashaavlite arv	u. 4000 tk	
Terashaavli läbimõõt	2-2,3 mm	
Efektiivne toime	u. 10 m	

Tabel 1. Taktikalis-tehnilised andmed

Joonis 1. Osade nimetused

Joonis 2. Tööpõhimõte

2.	Käsitsemine (vt joonis 3).

Joonis 3. Käsitsemine

3.	Eesti Kaitseväes on granaadi F1 päästemehhanisme ja sütikuid välja vahetatud alates 2025. aastast. Seetõttu tuleb arvestada, et granaatide kasutamisel on nende käsitlemine sarnane granaatide DM61 ja SplHGr85A2 kasutamisega.

4.	Esmaabi
	Granaadi heitmisel peab olema tagatud meditsiinitoetuse tase 3.

5.	Ohutus ja transport  
5.1.	Juhul kui granaadi splindi eemaldamisel päästikuhoob vabaneb, tuleb granaat viivitamatult käest heita ohutusse suunda ja varjuda.
5.2.	Granaati transporditakse tehase pakendis. Kasutamisel kantakse ballistilisi kaitseprille ja taktikakindaid. 
5.3.	Tõrke esinemisel tuleb oodata 300 m kaugusel 15 minutit, seejärel märgistatakse tõrke teinud granaadi asukoht ja teavitatakse sellest harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti ja struktuuriüksuse korrapidajat ning antakse teada granaadi asukohast ja enda kontaktandmetest. Ala puhastamisel (granaadi jääkidest) kasutatakse ühekordseid kummikindaid. Jäätmed transpordi harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga kokkulepitud kogumiskohta või linnakus asuvasse kogumisvahenditesse. 
5.4.	Isesüttimise oht on temperatuuril üle 150 C. Tekkinud põlengut võib kustutada pulber-, vaht-, süsinikdioksiidi- ja veekustutiga. Veejoa suunata otse granaatidele on keelatud. 
5.5.	Kanda kaitsevarustust, gaasimaski ja kindaid. Põlengu korral tuleb ala inimestest evakueerida.