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Tööde tellija: Collade Tolliagentuur, Collade OÜ 

Teostaja: GartnerGrupp OÜ



Koidula ooteala ohutussaare ümberehitustööde  kirjeldus.

Ooteala sissesõidu katend: 
AC 16surf h=5cm
AC 20 base h=8cm
Killustikalus h=30cm
Liivalus h=30cm, TM130, peenosiste sisaldus alla 7%.
Asfaldi ja killustikaluste materjali omadused AKÖL 900 kuni 3000 nõuete alusel
Killustikalus ja mõlemad asfaldikihid  üksteise suhtes min 30cm ülekattes. Alumine asfaldikiht on 30cm laiemalt rajatud kui killusutikalus,  pealmine asfaldikiht on rajatud 30cm laiemalt kui alumine asfaldikiht.

Ohutussaar: 
Väljakaeve ca 40-50 cm 
Ohutussaar ääristatud betoonäärekiviga 150x290mm ristlõikega, paigaldus betoonil C20/25 vastavalt tootja juhistele. Äärekivi pealispinna kõrgus tee pinnast 10cm. 
Liivalus dreenliivast 20cm 
Killustik alus fraktsioon 4/32mm h=20cm 
Betoonist sillutiskivi 60mm, 30mm paesõelmetest sängituskihil 

Liikluskorraldusvahendid paigaldatakse postiga maasse.

Teekattemärgistused 2026 a märgistatakse  teekatte värviga, 2027 a suvel  kaetakse  termovaluplastikuga. 

Palume kooskõlastada ülaltoodud Koidula ooteala ohutussaare ümberehitustööd.

Lugupidamisega:

Ando Valli
Gartnergrupp OÜ juhatuse liige
+372 512 4060
info@gartnergrupp.ee
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