PUURAUGU LÕPETAMISE JA OBJEKTI KORRASTAMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks II |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0016 (Kolu)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Türi metskond 21, KÜ 83604:001:0780 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | 6519673,9 | | | | | | | | | |
| y | 571779,3 | | | | | | | | | |
| z | 56,0 | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *02.11.2021* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *16.12.2021* | | |
| Puuragregaat | | | *ZBO S15* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | 500,6 | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *144,0* | *0* | | | *9,2* | *139,7* | | | *127,1* | | *0* | *9,1* |
| *123,0* | *9,2* | | | *368,5* | *114,3* | | | *101,7* | | *-0,78* | *368,0* |
| *95,8* | *368,5* | | | *500,6* | *89,0* | | | *78,0* | | *361,4* | *368,9* |
|  |  | | |  | *89,0* | | | *78,0* | | *419,9* | *500,6* |
|  |  | | |  | Filter | *90,0* | | | *77,0* | | *368,9* | *419,9* |
| Veetase maapinnast (m) | | | *57,5 m* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *-85°* | | | | | | Plaanitud suund | | | 0*°* | |
| Teostatud uuringud | | | *veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *―* | |
| Märkused | | | *Uuringupuurauk EGT0016 on jäetud ajutiselt avatuks seiretöödeks ja seda puurtööde lõppedes ei likvideeritud.*  *Puurtööde lõppedes on teostatud puhastuspumpamine. Puurauk suletud lukustatava kaanega.*  *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | 16.12.2021 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / puurimisjärgne korrastus: |  |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER |  |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |  |