***LISA 1***

***TEHNILINE KIRJELDUS***

**Hanke nimetus:** Väravate soetamine koos paigaldustöödega RMK taimlate piirdeaedadele

**Viitenumber:** 280741

**Hankija/ostja:** Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

1. **Üldinfo, hankeese**
   1. Hankega ostetakse RMK taimla- ja seemnemajandusosakonnale olemasolevatele piirdeaedadele uued väravad koos paigaldusega, kokku 15 väravat (edaspidi ka kaup javõi koos paigaldusega töö). Pakkumuse hind peab sisaldama mh kauba transporti, paigaldamist ja ühendamist olemasoleva piirdeaiaga koos kõikide kuluvahenditega, kauba kohapealset seadistamist ning Kauba kasutus ja hooldusjuhendeid.
   2. Tellimuse täitmise tähtaeg 3 kuud lepingu sõlmimisest
   3. Pakkuja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale tavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud lepingus kirjeldatud töö nõuetekohaseks teostamiseks
   4. Pakutavatele väravate ja paigaldustööde garantiiaeg peab olema 2 aastat tööde üleandmisest Tellijale.
   5. Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile (RHS § 88 lg 6) või märgisele (RHS § 89), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.
2. **Nõuded väravatele.**

Uued väravad peavad vastama järgnevatele tingimustele:

* 1. Keskelt kahele poole avanevad metallraamist tiibadega, millele on kinnitatud keevispaneel. Keevispaneelid peavad olema kuumtsingitud, tsingi kattekihi paksus minimaalselt 275 g/m2.
  2. Värava laius on 6,0 meetrit, mõlemad tiivad 3,0 meetrit ja kõrgus 1,80 meetrit
  3. Värava postid peavad olema 100 x 100 mm kuumtsingitud postidega
  4. Värav peab olema kergesti avatav ja suletav ühe inimese poolt
  5. Värava hinged peavad olema reguleeritavad
  6. Väravad peavad olema maariividega – 2tk
  7. Väravad peavad olema keevitatud tabaluku aasadega – 2tk

1. **Väravate paigaldamise asukohad:**
   1. **RMK Räpina taimla Kauksi seemlasse** amortiseerunud puitväravate asemele **2 uut väravat**. Seemla asukoht: Kauksi küla, Põlva vald, Põlva maakond. Koordinaadid 58.090453, 27.237356. Katastriüksuse tunnus 47302:002:0626.
   2. **RMK Räpina taimla Nohipalo katsealale** amortiseerunud puitväravate asemele **2 uut väravat**. Katseala asukoht: Nohipalo küla, Räpina vald, Põlva maakond. Koordinaadid 57.959503, 27.353497. Katastriüksuse tunnus 87901:001:0836.
   3. **RMK Räpina taimla Räpina katsealale** amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Katseala asukoht: Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond. Koordinaadid 58.095612, 27.498025. Katastriüksuse tunnus 70701:001:0533.
   4. **RMK Räpina taimla Torni põllule** **1 uus värav**. Põllu asukoht: Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond. Koordinaadid 58.101014, 27.491190. Katastriüksuse tunnus 70703:004:0652.
   5. **RMK Iisaku taimla Tartumaa katsealale** amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Katseala asukoht: Tarumaa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond. Koordinaadid 59.223353, 27.133437. Katastriüksuse tunnus 44901:007:0021.
   6. **RMK Purila taimla Päri I seemlale** amortiseerunud puitväravate asemele **2 uut väravat**. Seemla asukoht: Päri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.347612, 25.514758. Katastriüksuse tunnus 62904:001:0048.
   7. **RMK Purila taimla Päri II** seemlale amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Seemla asukoht: Päri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.341103, 25.512634. Katastriüksuse tunnus 62904:002:0025.
   8. **RMK Purila taimla Matapera seemlale** amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Seemla asukoht: Matapera küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.347612, 25.514758. Katastriüksuse tunnus 62904:002:0024.
   9. **RMK Purila taimla Heimtali I** seemlale amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Seemla asukoht: Heimtali küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.315980, 25.511443. Katastriüksuse tunnus 89801:001:0078.
   10. **RMK Purila taimla Heimtali II** seemlale amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Seemla asukoht: Heimtali küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.315819, 25.510907. Katastriüksuse tunnus 89801:001:0079.
   11. **RMK Purila taimla Pauska seemlale** amortiseerunud värava asemele **1 uus värav**. Seemla asukoht, Kuninga küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond. Koordinaadid 58.300075, 25.378354. Katastriüksuse tunnus 36001:006:0002.
   12. **RMK Purila taimla Pärnassaare katsealale** amortiseerunud puitvärava asemele **1 uus värav**. Katseala asukoht: Sigaste küla, Saarde vald, Pärnu maakond. Koordinaadid 58.179417, 24.921113. Katastriüksuse tunnus 71101:001:0234.