|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Multitoru 7x14/10 tuvastustraadiga | 600 | m | Magistraal |
| 2. | Multitoru 1x14/10 tuvastustraadiga | 260 | m | KÜ piirini ja varu |
| 3. | Mikrotoru 14/10 otsakork (gas-lock) | 5 | tk |  |
| 4. | Mikrotoru 14/10 kaabli väljavõtuliitmik (gas-lock) | 5 | tk |  |
| 5. | Kaablikaitsetoru d=50mm 1250Nm | 50 | m | Kaitse sõidutee all |
| 6. | Hoiatuslint 75mm, "Ettevaatust sidekaabel" | 700 | m |  |
| 7. | Markerpall oranž | 5 | tk |  |
| 8. | Fiiberoptiline kaabel FZOMSU-SD 24SM TKF | 450 | m | Magistraal |
| 9. | Fiiberoptiline kaabel FZOMSU-SD 4SM TKF | 870 | m | KÜ piirini ja varu |
| 10. | Plastsidekaev KKS-2, B-klass | 2 | kmpl | Kaevud tähisega  SK-01, SK-02 |
| 11. | Installatsiooni tarvikud |  | kmpl |  |
| 12. | Katendite taastamine | 1 | kmpl |  |
| 13. | Kanalisatsiooni paigaldus kinnisel meetodil  horisontaalpuurides | 50 | m |  |

Märkused:

* Torude pikkused arvestatud kuni KÜ piirini ning ca 30m varuga hooneteni
* Materjalide kogused on arvestuslikud, võivad muutuda tööde käigus
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega