

**FLIISMÜTSI TOOTEINFO**

Kangas 100%PES

Mütsipõhi koosneb neljast siilust, mütsiserv kahekordsest põhimaterjalist valmislaiusega 5,5-6cm

Pealae õmblused madalpiste masinaga,kahekordne mütsiserv ühendatud pealaega overlok+ kattepiste õmblusega

Tootmiseks erinevad võimalused (lõiked, kangad, tikandid jne)