****

**BARETI MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJALID**

Bareti põhi

Koostis: 100 % lambavilla (ca 60%pügatud kammimata vill, ca 40% kammimise jäägid)

Mass(massi/pindala suhe): 600-700g/m2

**VOODER**

Koostis: 100% CO, must

**ABIMATERJALID**

Kant – naturaalne nahk, taimpark, must

Pingutuspael – kootud, lame pael, vähese venivusega, 100%PA

Kaitseklapp – 100%PES, 80-100g/m2, paksus 1,0 +-0,2mm

Öösid – must, matt, lakitud, 5mm

Õmblusniit – must, 100%PES

Markeerimissilt – valgel põhjal must trükk, õmmeldud voodrile

Kiletasku –voodril, õmmeldud pesumärgi peale

mütsimärk - tellijalt

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi, pehmendusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.