**Geotehnilise pinnaseuuringu kava**

Mnt nr 11412 Liikva – Rannamõisa km 0,1 – 1,35 ja km 1,92 – 3,35 jalgratta- ja jalgtee

Käesolev on geotehnilise pinnaseuuringu kava mnt nr 11412 km 0,1 – 1,35 ja km 1,92 – 3,35 lõikude äärde projekteeritava jalgratta- ja jalgtee uuringu teostamiseks. Vastavalt projektlahendusele ja välitööle koostatud nõuetele on trassile paigutatud kokku 30 uuringupunkti (joonised 2.1…2.2). Uuringute välitöö tegemisel ja aruande vormistamisel lähtutakse Maanteeameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1054 kinnitatud „Geotehniliste pinnaseuuringute juhisest“.

Positsioneerimiseks kasutatakse geodeetilist alusplaani ning käsi GPS seadet „Garmin“. Uuringupunktid teostatakse kasutades käsipuuri „Eijkellkamp“. Lisaks kasvupinnase paksusele määratakse visuaalse hinnanguna aluskihi nimetus.

Vastavalt juhendis ette nähtule teostatakse uuringupunktide asukoha ja sügavuse pildistamine.

Väliuuringut teostab Reaalprojekt OÜ: 01. - 02.2023

Koostaja: K. Kuslap

 Geoloogiainsener

 Reaalprojekt OÜ