
T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 31,35 asuv paanikõverik ei vasta täna lubatud suurimale kiirusele (70km/h). Tee plaanikõverik on täna ca 180m. 
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Skeem 1- Plaanikõverik 180m          Skeem 2- Tabel 2.8 “ Teede projekteerimise normid” määrus nr 106.
Täna on kurvi ette paigaldatud liiklusmärk nr 556 “sobiv kiirus” 50km/h, Skeem 3. Soovituslik märk ei kohusta juhti kiirust alandama. Samas on liiklusmärk sinna paigaldatud just vajaduse tõttu kiirus alla võtta. 
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Skeem 3. Sobiva kiiruspiirangu märk.

2-Vaadeldavale lõigule tekivad uute hoonete rajamisega ka täiendavad teeületuskohad. Laulasmäe DP alalt hakkavad inimesed teisel pool Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teed olevat kergliiklusteed kasutama. Teeületuskohad on küll sige, hea nähtavusega alal, aga õnnetuse korral on raskusaste 70km/h juures on oluliselt suurem kui 50km/h juures. 

Soovitame alates km 31.00 kehtestada suurim lubatud liikluskiirus 50km/h. Nii jääks bussipeatused ja teeületuskohad alandatud kiirusega alasse. Vaadeldav ala on oma iseloomult pigem asula kui maantee. Ajalises mõttes ei muuda 1,1km pikkusel lõigul kiiruse alandamine 20km/h võrra transiitliikusele palju. 
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Projektkiirusele ja viraazile vastavad vahimad plaanikdverike raadiused

Tabel 2.8

Suurim Vihim raadius Rmin,m

Proj. kiilg- Kahepoolne L

kiinjxs haarie- poikkalle Viraaz*

kmv/h tegur 2,5% 2,5% 4% 6%

) | H T R | E HJRTJE HJRTJE H [ R E
Maanteel
40 0,165 [ 450 | 160 [ 100 | 300 | 120 [ 80 100 [ 80 60 120 | 80 55
50 0,159 [ 700 | 230 [ 160 | 400 | 170 [ 120 [ 200 [ 140 | 100 | 150 | 130 [ 90
60 0,153 [ 900 | 380 [ 230 | 600 | 240 [ 170 [ 300 [ 200 | 150 | 200 | 170 [ 135
70 0,146 | 1200 | 450 | 330 | 800 | 330 [ 240 [ 380 [ 300 | 210 | 300 | 250 [ 190
80 0,140 | 1500 | 650 | 450 | 1000 [ 430 [ 330 [ 510 [ 380 | 300 | 400 | 350 [ 250
90 0,128 [ 2000 | 900 [ 650 | 1500 | 560 [ 430 [ 670 [ 510 | 380 | 600 | 450 [ 340
100 | 0,115 | 2500 [ 1250 | 900 [ 1800 | 750 | 560 | 870 | 670 [ 510 | 750 | 600 | 450
110 | 0,103 | 3000 [ 1750 | 1250 | 2200 | 1000 | 750 | 1130 | 870 [ 670 | 970 | 750 | 600
120 | 0,091 | 4000 [ 2550 | 1750 | 2500 | 1300 | 1000 | 1430 | 1130 [ 870 | 1230 | 970 | 750
130 | 0,078 | 4500 [ 3800 | 2550 | 3200 | 1700 | 1300 | 1600 | 1430 | 1130 | 1500 | 1230 | 970
140 | 0,066 | 5000 [ 4500 | 3800 | 4000 | 2500 | 1700 | 1900 | 1600 | 1450 | 1850 | 1500 | 1230
Rambil ja samatasandilisel ristmikul

30 031 100 [ 60 30 70 40 25 50 20 20 - - -
40 0.25 150 [ 100 | 70 100 [ 80 50 80 45 40 - - -
50 0.21 270 [ 200 | 110 | 170 [ 110 | 90 160 [ 110 | 80 - - -
60 0,18 450 [ 300 | 180 | 260 [ 200 | 150 | 270 | 190 | 130 - - -
70 0,16 600 | 450 | 290 | 390 [ 300 | 240 | 380 | 290 | 200 - - -
80 0,14 800 | 650 | 450 | 540 | 430 [ 330 [ 500 | 380 [ 300 - - -

Mirkus: * Viraazi puhul ei tohi suurim plaanikdveriku raadius iiletada tasemele hea vastavat vaartust iile 2,5 korra.
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