**Pakkumuse vorm 7 - busside loetelu**

**ATL täitmiseks kasutatavate busside loetelu ja andmed**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk | Bussi mark ja mudel | VIN-kood | Esmase registree-rimise aasta | Bussi klass –M3II jms | Reg number olemas- olul | Sõitjakohtade arv | | Märge tingimustele vastavate talverehvide kohta  (olemasolul märkida X) | Märge alkoluku kohta  (olemasolul märkida X) | Märge kolme-punkti turvavöö kohta (märkida X) | Mootori-kütuse liik  (diisel, CNG, jms) | Märkida, kas buss on heiteta või muul moel keskkonna-hoidlik (märkides vastavalt „heiteta“ või „keskkonna-hoidlik“ | CO2 norm, g/km |
| Iste-kohad | Seisu-kohad |  |  |
| 1-7 | BMC Procity 12m CNG |  | 2027 | M3I |  | 31 | 65 | X | X |  | CNG | Keskkonnahoidlik | 1261,2 |
| 8-9 | BMC Pricity 12m EV |  | 2027 | M3I |  | 31 | 60 | X | X |  | Elekter | Heiteta | 0 |
| 10-12 | Iveco Crossway LE Line 12m CNG |  | 2027 | M3II |  | 45 | 28 | X | X | X | CNG | Keskkonnahoidlik | 960 |
| 13-33 | Iveco Crossway LE Line 10,8m |  | 2027 | M3II |  | 37 | 34 | X | X | X | Diisel |  | 933,65 |
| 34-38 | Iveco Crossway LE Line 12m |  | 2027 | M3II |  | 45 | 37 | X | X | X | Diisel |  | 973,1 |
| 39-43 | Iveco Daily Feniksbus FBI 75 M-G |  | 2027 | M3II |  | 18 | 6 | X | X | X | CNG | Keskkonnahoidlik | 395 |
| 44-55 | Iveco Feniksbus FBI 83 M-G |  | 2027 | M3II |  | 24 | 9 | X | X | X | CNG | Keskkonnahoidlik | 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Busside suhtes märke tegemisel „heiteta“ või „keskkonnahoidlik“ lähtuda tehnilise kirjelduse lisa 1 „nõuded bussidele“ punktis 1.12 sätestatud määratlusest, et hankijal oleks võimalik kontrollida busside vastavust hankes seatud keskkonnahoidlikkuse nõuetele