|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **asfalditöövõtu • *Paving with asphalt***vahetuse aruanne **•** *Shift report* |  |
| Leping nr:3.2-3/24/1238-1 | Töövõtja: Viamer Grupp OÜ*Contractor:* | Kuupäev:Date: | **07.08.2024** |
| Tellija: Transpordiamet*Customer:* | Tellija järelevalve:  |  | Kell:24:00*Time:* |  |
| Tee Nr. *Road* | Tee nimetus *Road Name* | km---km | Kood *Code:* |
|  | **Riigitee nr 60 Pärnu-Lihula km 8,6-21,0** |  |  |
| Asfalditehas *Mixing plant:* | TREV-2 Grupp AS (Harku) |
| **Segu laotamine • *Paving*** |
| Segu liik*Mixture Type* | Pikett *Picket* | vp*(L/R)* | LaiusmWidth | Segu kogus kg*Mix Amount* | Kaetud m2 *Coated Area* | Kulu kg/m2*Actual Con­sumpt. Rate* | Laotustemp oC *Laying Temp* |
| algus *Start* | lõpp*End* | TeeRoad | MuudOther | KokkuTotal | Max | KeskarvutAveragecalc | Min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC 12 surf |  |  |  |  | 288 180 | 2890 |  | 2890 | 99,72 | 168 | 166 | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÕLBMATU SEGU • *Unqualified mixture* |
| Segu liik *Mixture Type* | Kogus kg A*mount* | Pikett *Picket* | Põhjus *Reason* |
|  |  |  |  |
| **Lisatööd *additional works*:** |
| Kood:*Code:* | Töö liik *Type of the Work*: | ÜhikUnit | KogusAmount | Ühiku hindUnit Price | KokkuTotal |
|  |  |  |  |  |  |
| **Seguproovid • *sampling:*** |
| Proovi võttis *Taken by*: | Võetud proovid *Samples*  | Katseprotokolli number*Results Record No.* | KatsetajaTested by |
| Nr. | asukoht Place | Kell *Time* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kruntimine, kuumutamine & freesimine • *Tack Coating, Heating & milling*:** |
| Saabunud sideaine *Incoming Binder* | Kasutatud sideaine ja/või laotatud m2 *Used Binder and/or Layed Area* |
| Liik *Type* | kg | Saatedok *Delivery Doc.*  | Liik *Type* | Kulunorm *Consumpt. Rate* | kg | S m2 | kg/m2 | Kvaliteet *Quality* |
| Nynas C60B3 - 160/220 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Muud andmed vahetuse ajal • *Other information*** : |
|  Temperat.: | 21 | oC | Ilm *Weather*: |  Kuiv |
| Segisti töötas:*Mixer Worked:* | 10 h | Katkestused ja põhjused:Interruptions and Reasons: |  |
| Laotur töötas:*Paver Worked*: | 11 h | Katkestused ja põhjused:Interruptions and Reasons: |  |
| MÄRKUSED *Notes*:  |  |
| Töövõtja *Contractor:* | (07.08.2024)  | Kristjan Kikkas | (allkiri *Signature*) |
| Järelevalve / Tellija | (07.08.2024)  | Karl Õigus | (allkiri *Signature*) |