PUURAUGU LÕPETAMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH015A (Külaotsa)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aresi küla, Külaotsa, KÜ 77001:001:0731 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6590688,53 |
| y | 639672,12 |
| z | 54,72 |
| Puurtööde algus | *26.11.2020* | Puurtööde lõpp | *23.03.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 59,7 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *224* | *0* | 4,5 | *193,7* | *183,7* | *-0,5* | *4,5* |
| *165* | *4,5* | *36,5* | *125* | *115* | *-0,5* | *36,0* |
| *112* | *36,5* | *59,7* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Filter* | *90* | *83* | *32,65* | *59,7* |
| Veetase maapinnast (m) | *16,1* |
| Puurimise meetod | DTH puurimine, rataspuuriga pöördpuurimine. |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *—* |
| Märkused | *Puurauk PH015A jääb põhjavee seirekaevuks ja seda ei likvideerita pärast puurimist.**Puurtööde lõppedes on teostatud puhastuspumpamine. Puurauk suletud lukustatava kaanega.**Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 26.03.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: |  |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  |  |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |  |