**Lihthanke „Kahe M1-kategooria sõiduki kasutusrent“**

**Tehniline kirjeldus**

1. **Kasutusrendi tingimused**
	1. Esmane sissemakse kuni 9000 eurot ühe sõiduki kohta.
	2. Pakkuja võib pakkuda kahte ühesugust uut sõidukit või kahte erinevat uut sõidukit, mis vastavad käesolevale tehnilisele kirjeldusele.
	3. Lepingu sõlmimise ja igakordse lepingu muutmise tasu 0 eurot.
	4. Sõidukite kasutusrendile võtmine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 29.11.2024, perioodiks 60 kuud.
	5. Sõiduk peab olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks.
	6. Sõidukid antakse üle eduka pakkuja Tallinnas asuvas müügiesinduses.
	7. Jääkväärtus 25%.
	8. Peale kasutusrendi lõppu väljaostuõigus või kasutusrendi pikendamine jääkväärtusele;
	9. Läbisõidupiirang mitte vähem kui 20 000 km aastas.
	10. Garantii peab katma kõik auto elemendid, v.a. normaalkasutusel kiiresti kuluvad osad.
	11. Hooldus-, remont- ja garantiitööd teostatakse tootja poolt aktsepteeritud ja/või volitatud teenindustes.
	12. Sisaldab liikus- ja kaskokindlustust kogu kasutusrendi perioodi jooksul. Kaskokindlustuse maksimaalne omavastutus on 200 eurot.
2. **Sõiduki tehnilised nõuded**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nõue** | **Pakutava sõiduki andmed (pakkuja lisatav kinnitus JAH/EI, numbriline väärtus või muu selgitav info)** |
|  | **Sõiduki 1 andmed** | **Sõiduki 2 andmed** |
| **Üldine** |  |  |
| 1. Pakutavate uute sõidukite arv kokku kaks (2)
 |   2 |
| 1. Pakutavate sõidukite mark ja mudel (täita eraldi)
 | KIA Ceed SW 1.5 T - GDi MHEV EX, 7DCT |  KIA Ceed SW 1.5 T - GDi MHEV EX, 7DCT |
| 1. M1-kategooria sõiduk - bensiin ja elekter
 |  Jah,  MHEV | Jah, MHEV |
| 1. Tarneaeg: sõiduk hankijale üleantav hiljemalt 29.11.2024
 |  Jah | Jah |
| 1. Esmane registreerimine - 2024 aasta
 |  Jah | Jah |
| 1. Keretüüp - universaal/luukpära
 |  Universaal | Universaal |
| 1. Veovalem - esivedu
 | Esivedu | Esivedu |
| 1. Automaatkäigukast
 | Jah | Jah |
| 1. Sõiduk peab olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks
 |  Jah | Jah |
| 1. Läbisõit ei või olla rohkem kui 100 km
 |  Jah | Jah |
| 1. Võtmed - 2 komplekti
 |  Jah | Jah |
| 1. Kasutusjuhend ja hooldusraamat - eesti keeles
 |  Jah | Jah |
|   |   |  |
| **Tehnilised andmed** |   |  |
| 1. Võimus alates 100kw
 |  103kW | 103kW |
| 1. Keskmine kütusekulu alates 4,4 kuni 6,0 l/100km
 | 6,0 l/100 km | 6.0 l/100 km |
| 1. Sõiduki maksimaalne CO2 heitgaaside sisaldus WLTP (g/km) 136
 |  136 g/km | 136 g/km |
| 1. Sõiduki kõrgus alates 1400 mm
 |  1465 mm | 1465 mm |
| 1. Sõiduki üldpikkus alates 4370 mm
 |  4600 mm | 4600 mm |
| 1. Teljevahe 2650 kuni 3000 mm
 |  2650 mm | 2650 mm |
| 1. Sõiduki kliirens alates 130 mm
 | 1400 mm | 1400 mm |
| 1. Uste arv neli kuni viis (4-5)
 | 5 ust | 5 ust |
| 1. Istekohtade arv koos juhiga minimaalselt viis (5)
 |  5 kohta | 5 kohta |
|   |   |  |
| **Garantii**  |   |  |
| 1. Garantii – akudele, kerele ja käiguosale mitte vähem kui viis (5) aastat
 |  Jah, 84 kuud / 150 000 km |  Jah, 84 kuud / 150 000 km |
|   |   |  |
| **Rehvid ja veljed** |   |  |
| 1. Sõidukil peavad olema üleandmise hetkel vastavad sobilikud suverehvid. Sõidukiga tulevad kaasa sobilikud naastrehvid. Sõidukil peab olema varuratas või rehviparanduskomplekt.
 |  Jah | Jah |
| 1. Veljed - alates 17"
 |  Jah, 17“ | Jah,17“ |
|   |   |  |
| **Varustus** |   |  |
| 1. Värv: valge, hall, tume või must - täpne värvitoon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
 |  Jah, metallik | Jah, metallik |
| 1. Interjöör: tume/must - täpne toon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
 |  Jah | Jah  |
| 1. Eesmised ja tagumised porikaitsmed
 | Jah | Jah |
|   |   |  |
| **Tuled** |   |  |
| 1. LED päeva-, lähi- ja kaugtuled
 |  Jah | Jah |
| 1. Lähi- ja kaugtulede automaatne lülitus
 |  Jah | Jah |
|   |   |  |
| **Ohutus** |   |  |
| 1. Turvapadjad – vähemalt esimesed ja külgmised turvapadjad (juhil ja kaasreisijal)
 |  Jah | Jah |
| 1. Mitteblokeeruvad pidurid (ABS pidurid) või muu samaväärne
 |  Jah | Jah |
| 1. Automaatne stabiilsuskontrolliseade ESP, ESC või muu samaväärne
 |  Jah | Jah |
| 1. Elektrooniline seisupidur
 |  Jah | Jah |
| 1. Kesklukustus
 |  Jah | Jah |
| 1. Transpordiameti poolt nõutav liiklusohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti, meditsiiniline esmaabikomplekt, ohutusvest)
 |  Jah | Jah |
|   |   |  |
| **Mugavus** |   |  |
| 1. Parkimisandurid ees ja taga
 |  Jah | Jah |
| 1. Tagumine parkimiskaamera
 |  Jah | Jah |
| 1. Automaatne kahe- või kolmetsooniline kliimaseade
 |  Jah, kahetsooniline | Jah, kahetsooniline |
| 1. Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
 |  Jah | Jah |
| 1. Elektriaknad ees ja taga
 |  Jah | Jah |
| 1. Istmesoojendus esiistmetel
 |  Jah | Jah |
| 1. Reguleeritava kõrgusega juhiiste
 |  Jah | Jah |
| 1. Ees vähemalt USB sisend või sigaretisüütaja 12V
 |  Jah | Jah |
| 1. Porimatid salongis (ees ja taga) - kummist
 | Jah, kummist | Jah, kummist |
| 1. Tagumised tumendatud klaasid
 | Jah | Jah |
| 1. Tagaklaasi soojendus
 | Jah | Jah |