PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | TÖÖVÕTULEPING nr. 9-1/23-284 Nelja varem puuritud puuragu nõuetekohane likvideerimine |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH013A (Varudi)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Varudi küla, Kunda metskond 181, KÜ 90202:001:0199 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6592437,88* |
| y | *644903,83* |
| z | *51,21* |
| Rajamise aasta | *2021* |
| Puuraugu sügavus (m) | *47,7* |
| Konstruktsioon | Materjal | Diam. (mm) | Intervall (m) |
| välimine | sisemine | alates | kuni |
| *PVC toru* | *125,0* | *115,0* | *-0,5* | *22,3* |
| *PVC filter* | *88,0* | *80,0* | *20,75* | *47,7* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *2,0* |
| Puurimise meetod | *Südamikpuurimine wire-line tripple barrel süsteemiga* |
| Kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Suund | -  |

|  |
| --- |
| PUURAUGU LIKVIDEERIMINE |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *47,7* | *26,0* | *killustik, fr. 4-16* | *Manteloru on ära lõigatud 0,5 m maapinnast alla poole.* |
| *26,0* | *19,0* | *savigraanulid* |
| *19,0* | *14,0* | *killustik, fr. 4-16* |
| *14,0* | *12,0* | *savigraanulid* |
| *12,0* | *0* | *killustik, fr. 4-16* |
| Likvideerimise aeg | *17.11.2023* | kuni | *17.11.2023* |
| Likvideerimise põhjus | *Puurauk likvideeritud enne uuringuloa kehtivuse lõppu* |
| Puuraugu ümbruseolukord pärast likvideerimist | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 27.11.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |