17.07.2023

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond  
rmk@rmk.ee  
tel 676 7500

Koopia: toomas.kivisto@rmk.ee

**Kaaskiri**

Koostame Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusel uuendusprojekti "Oostriku jõe pk 6,11-13,69 uuendamine 2022". Uuendustööd toimuvad riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul Oostriku jõgi (VEE1032100, MS kood/ehitise kood 2103210020000/001) lõigul pk 6,11-13,69.

Oostriku jõe uuendatav lõik (kogupikkusega 7,58 km) asub Järvamaal Järva vallas Jõeküla, Koidu-Ellamaa, Norra, Udeva ja Vao külades.

Uuendamise käigus planeeritakse projektalal teha alljärgnevaid töid:

* Voolutakistuste (sh koprapaisude), lamapuidu eemaldamine voolusängist, voolusängist ja kallastelt (vastavalt projektis näidatud trassi mõõtudele) puittaimestiku eemaldamine ning rohttaimestiku niitmine, voolusängi kuju taastamine (setete eemaldamine), tööd piketist MP17 (1+70) kuni pikett MP76 (7+60);
* uuendustööde läbiviimise võimaldamiseks puhastatakse Oostriku jõe vasakkaldal paiknev olemasolev liikumisrada, tööd truubist T02 kuni pikett MP17 (1+70)
* olemasolevate drenaažisuudmete uuendamine;
* settebasseini SB-1 rajamine;
* kolme truubi uuendamine, kahe olemasoleva truubi paiknemise korrigeerimine ning ülejäänute truupide puhastamine.

Oiu peakraaviga piirnevatel, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvatel, maaüksustel on planeeritud alljärgnevad tegevused:

1. Rava metskond 378 (31402:002:0247) – Setete, voolutakistuste, lamapuidu, roht- ja puittaimestiku (trassi laiused näidatud projektplaanil) eemaldamine voolusängist. Voolusängi kuju taastamine. Eemaldatud sete paigaldatakse paremkaldale (MP35-MP45) ja vasakkaldale (MP-45-MP76). Eemaldatud sete planeeritakse põllumajandusmaal kuni 10 cm kihina antud kaldaalale. Eemaldatud sete paigaldatakse eesvoolu kaldale settevallina viisil, mis välistab sette tagasivalgumise eesvoolu. Kraavide K-11, K-12, K-13 ja K-14 suubumiskohtade uuendamine. Koprapaisude likvideerimine ja koprakäikude läbikaevamine. Settebasseini SB-1 rajamine. Truubi T04 uuendamine.
2. Rava metskond 160 (31403:001:0121) – Setete, voolutakistuste, lamapuidu, roht- ja puittaimestiku (trassi laiused näidatud projektplaanil) eemaldamine voolusängist. Voolusängi kuju taastamine. Eemaldatud sete paigaldatakse vasakkaldale. Eemaldatud sete planeeritakse põllumajandusmaal kuni 10 cm kihina antud kaldaalale. Eemaldatud sete paigaldatakse eesvoolu kaldale settevallina viisil, mis välistab sette tagasivalgumise eesvoolu. Kraavide K-15, K-21 ja K-22 suubumiskohtade uuendamine. Truubi T08 uuendamine ja truubi T10 puhastamine.

Palume tutvuda uuendusprojektis kavandatud tegevustega teile kuuluvatel maaüksustel ja esitada omapoolsed seisukohad/nõusolek projektlahenduse kohta. Kaaskirjale on lisatud projektplaan, millel on Riigimetsa Majandamise Keskuse maaüksused tähistatud kollase värviga.

Lisad:

Lisa 1. 2022141 Oostriku jõgi projektplaan.pdf

Lugupidamisega

Risto Tihane

Projekteerija

Tel. 7303735

E-mail: risto@ibun.ee