PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Harjumaa maavarade teemaplaneeringu  üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba nr YGUL/519590 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0023 (Vaharnurme)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Vaharnurme, KÜ 43101:001:2728 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6578865,44* | | | | | | | | | |
| y | *507411,94* | | | | | | | | | |
| z | *16,20* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *30.11.2023* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *01.12.2023* | | |
| Puuragregaat | | | *Fraste Multridrill PL G* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | 20,2 | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *144* | *0* | | | *0,4* |  | | |  | |  |  |
| *123* | *6,0* | | | *20,2* |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *2,0* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | Südamikpuurimistööd  *wire-line tripple barrel* süsteemiga. | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast.* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *20,2* | *15,0* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *15,0* | *13,5* | *savigraanulid* | |
| *13,5* | *4,5* | *killustik* | |
| *4,5* | *3,5* | *savigraanulid* | |
| *3,5* | *0,1* | *killustik* | |
| *0,1* | *0* | *muld* | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *01.12.2023* | |
| Märkused | | | *Südamikpuurtööde lõppedes likvideeriti koheselt puurauk ning korrastati ka puuraugu ümbrus. Teostatud tööd vaatas üle RMK Lääne-Harjumaa metsaülem, mille järel digiallkirjastati Puuraugu lõpetamise ja likvideerimise akt. Akti allkirjastamisel käsitleti RMK-d maavaldaja esindajana, kuigi tegelik maavaldaja oli Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Katastriüksust on 28.02.2025.a jagatud ja nüüdsega on Vaharnurme katastriüksuse tunnus 43101:001:2728.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *15.01.2026* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |