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[bookmark: _Toc233788141]Üldosa
[bookmark: _Toc45533169][bookmark: _Toc45575281][bookmark: _Toc45743183][bookmark: _Toc45743279][bookmark: _Toc46177878][bookmark: _Toc46180999][bookmark: _Toc46219106][bookmark: _Toc46223726][bookmark: _Toc46251316][bookmark: _Toc46309430][bookmark: _Toc46309712][bookmark: _Toc46309786][bookmark: _Toc46387432][bookmark: _Toc55487076][bookmark: _Toc55487534][bookmark: _Toc55488092][bookmark: _Toc62036906][bookmark: _Toc62037491][bookmark: _Toc62073141][bookmark: _Toc62073525][bookmark: _Toc233788142]Seotud osapooled ja tehnovõrgud
Käesolev projekt on seotud Tabel 1 toodud osapooltega. Kooskõlastused seotud osapooltega on toodud lisas (vt Lisa 2).

[bookmark: _Ref63343873]Tabel 1. Projektiga seotud osapooled ja kooskõlastuste seis
	Jrk
	Organisatsioon
	Kooskõlastuse number ja kuupäev
	Märkused

	1
	Transpordiamet
	
	

	2
	Otepää Vallavalitsus
	
	

	3
	Elektrilevi OÜ
	
	

	4
	ER Teeamet
	
	

	5
	ER Elektrivõrkude amet
	
	

	6
	ER Telekomi- ja turvanguamet
	
	


[bookmark: _Toc233788143]Objekti nimetus
Keeni raudteeülesõidukoht.
[bookmark: _Toc233788144]Objekti asukoht
[bookmark: _Hlk128388180]Keeni raudteeülesõidukoht asub Valga maakonnas Otepää vallas (vt joonis 1) Keeni raudteejaamas km 487,527 (ekspluatatsiooni km 488 pk 6).
Raudteeülesõidukoht asub riigi kõrvalmaanteel nr 23131 Õru-Keeni-Sikstina tee km 0,203. Sõidutee valdaja raudteeülesõidukohal on Transpordiamet.
[image: ]
Joonis 1. Objekti asukoht Maa-ameti kaardil
[bookmark: _Toc46177881][bookmark: _Toc46181002][bookmark: _Toc46219109][bookmark: _Toc46223729][bookmark: _Toc46251319][bookmark: _Toc46309433][bookmark: _Toc46309715][bookmark: _Toc46309789][bookmark: _Toc46387435][bookmark: _Toc55487079][bookmark: _Toc55487537][bookmark: _Toc55488095][bookmark: _Toc62036909][bookmark: _Toc62037494][bookmark: _Toc62073144][bookmark: _Toc62073528][bookmark: _Toc233788145]Objekti seotus teede võrguga
Remonditava Keeni raudteeülesõidukoha paiknemine teedevõrgustikus on toodud Joonis 1.
[bookmark: _Toc233788146]Lähtematerjalid
[bookmark: _Toc233788147]Projekteerimise lähtealused
Keeni raudteeülesõidukoha kapitaalremondi põhiprojekt on koostatud ASi Eesti Raudtee Teeameti tellimusel. Projekti koostamisel on lähtutud ASi Eesti Raudtee ametite ja TRAM-i poolt väljastatud tehnilistest tingimustest.
[bookmark: _Toc233788148]Tehnilised tingimused
Keeni raudteeülesõidukoha kapitaalremondi põhiprojekti koostamiseks on küsitud järgmised tehnilised tingimused:
· AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/2010-1.
· Transpordiameti tehnilised tingimused nr 7.1-2/26/9725-2
Tehnilised tingimused on toodud lisas 1.
[bookmark: _Ref71200446][bookmark: _Toc233788149]Normid, standardid ja käskkirjad
Seadused:
· [bookmark: _Hlk116976023]RT I, 30.06.2023, 3. Ehitusseadustik ja selle kehtivad rakendusaktid;
· RT I, 30.06.2023, 62. Raudteeseadus;
· RT I, 11.08.2023, 6. 09.11.2020 määrus nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“ (edaspidi TKE);
· RT I, 22.11.2023, 9. 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“;
· RT I, 07.08.2015, 1. 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“;
· RT I, 03.03.2011, 6. 1.10.2018 määrus nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“;
· RT I, 19.07.2018, 12. 13.07.2018  määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“;
· ASi Eesti Raudtee tegevuseeskirja lisa nr 45 „Raudtee rööpmelaiusega 1520 mm ehitusnormid ja projekteerimine СНиП 32-01-95“ (Moskva, 1995).
· ASi Eesti Raudtee tegevuseeskirja lisa nr 52 „Raudteed rööpmelaiusega 1520 mm CTH Ц-01-95“, Moskva 1995. 
· ASi Eesti Raudtee tegevuseeskirja lisa nr 33 „AS EVR Infra pikkrööbastega teede ehitamise ja hooldamise juhend“.
· ASi Eesti Raudtee tegevuseeskirja lisa nr 33 „Pikkrööbastega tee ehituse, paigaldamise, korrashoiu ja remondi tehnilised juhised“, kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 31.03.2000.
Standardid:
· Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatava sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN 13242:2006+A1:2008; 
· Spetsifikatsioon. Sidumata segud EVS-EN 13285:2018;
· Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1:2020;
· Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained EVS 901-2:2016;
· Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud EVS 901-3:2021; 
· EVS 613:2001/A2:2016, EVS 613:2001/A1:2008, EVS 613:2001. Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
· EVS-EN 12899-1:2007. Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 1: Liiklusmärgid;
· EVS-EN 12899-3:2007. Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 3: Tähispostid ja helkurid;
· EVS 614:2022. Teemärgised ja nende kasutamine. 

Transpordiameti juhendmaterjalid:
· Transpordiamet TA 2021 „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.
· Transpordiamet 26.01.2022 „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“.
· Transpordiamet 2023 „Riigiteede liikluskorralduse juhis“.
· Elastsete teekatete projekteerimise juhend (Maanteeameti peadirektori 29.03.2017 käskkiri nr 0088);
· Transpordiamet MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.
· Transpordiamet MA 2018-13 “Riigiteede haljastustööde juhis”.
· Transpordiamet. Riigiteede haljastustööde juhis MA 2018-13.
[bookmark: _Toc233788150]Uuringud
Topo-geodeetilised uuringud teostas Raxoest OÜ, töö nr GE-93-22-12. Mõõdistustööd teostati juunis-juulis 2022. Täiendavalt on Raxoest OÜ poolt üle mõõdetud rööpapea juunis 2026.
Topo-geodeetiliste uuringute eesmärgiks oli luua digitaalne 3D alus ja topo-geodeetiline alusplaan raudteeülesõidukoha kapitaalremondi põhiprojekti koostamiseks ja jooniste vormistamiseks ning täpsustada infot maa-aluste tehnovõrkude kohta. 
Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud täpsusastmega M 1:500. Koordinaadid põhinevad L-Est 97 koordinaatsüsteemil. Kõrgused põhinevad EH 2000 nivelleerimissüsteemil.
Topo-alusel esitatud piiriandmed on toodud seisuga 16.07.2026.
[bookmark: _Toc233788151]Olemasolev olukord
[bookmark: _Toc233788152]Andmed raudteeülesõidukoha kohta
Andmed ja parameetrid olemasoleva raudteeülesõidu- ja raudteeülekäigukoha kohta on toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 2).

[bookmark: _Ref130204829][bookmark: _Ref130204825]Tabel 2. Olemasoleva raudteeülesõidukoha andmed ja parameetrid
	Rööbasteid raudteeülesõidu- ja ülekäigu asukohas
	1

	Raudtee on elektrifitseeritud
	ei

	Rongide intensiivsus
	10 rongi/ööp

	Rongide suurim kiirus
	120 km/h

	Foorsignalisatsioon
	jah

	Tõkkepuud
	jah

	Ülesõidukoha valgustus
	jah

	Raudtee ja maantee ristumisnurk
	76,5°

	Betoonplaatidest katte laius piki raudteed
	10,3 m

	AKÖL 2025 ja raskeliikluse osakaal
	254 a/ööp, 8%

	Maantee katte laius
	ca 5,7 m

	Lubatud suurim sõidukiirus maanteel
	90 km/h 

	Raudteeülesõidukoha viimane kapitaalremont
	2009. a

	
	


[bookmark: _Toc55487103][bookmark: _Toc55487561][bookmark: _Toc55488119][bookmark: _Toc62036933][bookmark: _Toc62037518][bookmark: _Toc62073168][bookmark: _Toc62073552][bookmark: _Toc233788153]Olemasolevad tehnovõrgud
Projektalale jäävad järgmised tehnovõrgud:
· Elektrilevi OÜ elektriehitised;
· Eesti Andmesidevõrk MTÜ sideehitised;
· AS Eesti Raudtee raudteetaristu tehnovõrgud.
[bookmark: _Toc233788154]Projektlahendus
[bookmark: _Toc233788155]Üldandmed
Käesoleva projektiga on ette nähtud järgmised põhitööd:
· tähispostide demonteerimine;
· sõidutee asfaltkatte lammutamine;
· raudteeülesõidukoha betoonist katteplaatide demonteerimine;
· rööbaste lõikamine;
· isoleerlukkude demonteerimine ja paigaldamine;
· raudbetoonliipritega 60E1 raudteesõrestiku demonteerimine;
· raudteeülekäigukoha katteplaatide demonteerimine ja tagasi paigaldamine;
· raudtee vana ballastkillustiku väljalõikamine;
· asfaldialuse killustiku väljalõikamine;
· geovõrgu paigaldamine ballastikihi alla;
· raudtee paigaldamine;
· raudtee ballasteerimine graniitkillustikuga;
· raudtee rihtimine-toppimine;
· geotekstiili paigaldamine tugitala alla;
· graniitkillustikust aluse (fr 5/20) rajamine plaatide ja tugitala alla;
· raudteeülesõidukoha tugitalade (koos metallkattega) ja katteplaatide (L 12,5 m) paigaldamine;
· geotekstiili paigaldamine raudteeülesõidukoha plaatide otstesse;
· sõidutee killustikaluse (fr 32/64) rajamine min paksusega 25 cm;
· sõidutee asfaltkatte rajamine (6 cm AC 16 surf +  8 cm AC 32 base);
· teepeenarde rajamine peenkillustikust segu nr 6;
· uute tähispostide paigaldamine maanteele;
· teekatte märgistuse teostamine maanteel termovaluplastikuga;
· haljastamine;
· raudtee maa-ala planeerimine ja heakorrastamine.
[bookmark: _Toc233788156]Raudteeülesõidukoht
[bookmark: _Toc233788157]Raudtee pealisehitis
 Keeni raudteeülesõidukoha piirkonnas on peateel ette nähtud järgmine pealisehitise konstruktsioon:
	Rööbaste tüüp
	60E1

	Liiprite tüüp
	Raudbetoon

	Liiprite epüür, tk/km
	1840

	Ballasti tüüp
	Graniitkillustik fr 31,5-63

	Ballasti paksus liipri all
	35 cm

	Ballastprisma laius
	3,85 m


[bookmark: _Toc233788158]Raudtee plaan ja pikiprofiil
Peatee asub ülesõidukoha piirkonnas sirgel teelõigul. Kilometraaž on arvutatud Keeni jaamahoone teljest (km 487,013). Tee rihtimine toimub projekti järgi minimaalses ulatuses (vt Lisa 6). Olemasolev sõrestik koos ballastiga vahetatakse välja 20,7 m ulatuses. Lisaks vahetatakse välja ainult rööpad ca 4,4 m ulatuses. Keevisliited jäävad olemasoleva sõrestiku peale.
Raudteede pikiprofiilid on projekteeritud pikikaldega 1,04–2,55‰.
[bookmark: _Toc233788159]Raudteel teostatavad tööd
II kategooria Keeni raudteeülesõidukohal on üks peatee. Raudteeülesõidukoht asub Vägeva–Pedja riigitee ja Keeni–Sangaste raudtee ristumisel ning on varustatud signalisatsiooniseadmete ja tõkkepuudega. Ülesõidukoha aadress raudtee kilomeetril on 487,527. Raudtee ja maantee ristumisnurk on 76,5°. Sõidutee olemasolev laius raudteeülesõidukoha piires on 5,7 m. 
[bookmark: _30j0zll]Käesoleva projektiga on ette nähtud ülesõidukoha amortiseerunud katteplaatide asendamine uutega, teepeenarde rajamine, pealesõitude asfalteerimine kuni 40 m ulatuses. Uued tähispostid paigaldada vastavalt joonisele 1 vähemalt 0,5 m kaugusele sõiduteest.
Keskmise plaadi ja rööbaste vahelise kummirenni laius peab olema 70 ± 5 mm ja sügavus vähemalt 45 mm. Keskmised katteplaadid peab paigaldama rööpapeaga samale tasapinnale või kuni 15 mm kõrgemale; ääreplaadid samale tasapinnale või kuni 5 mm rööpapeast madalamale. Välimise plaadi ja rööpa vahekaugus peab olema vahemikus 40–55 mm, plaadi küljes peab olema tihend elastsest materjalist, et plaat ei oleks kontaktis rööpaga. Tugitala peab olema varustatud metallkattega. Katte keskmise plaadi alguses ja lõpus peab olema paigaldatud metallist põrkepruss. Monteeritavate üksikplaatide pikkus ei tohi ületada 5,5 m, tugitalad peavad olema monoliitsed.
Pikkrööpa lõikamisel tuleb kasutada tööriistu, mille abil lõige oleks geomeetriliselt õige ning tuleb arvestada olemasolevate keevituste asukohtadega. Minimaalne vahekaugus lõike ja keevituse asukoha vahel peab olema 4,5 m. Projekti järgi on ette nähtud rööbaste kokkukeevitamine kontaktkeevitusega.
Liiprite peale paigaldada ballastkillustiku saastumise vähendamiseks geotekstiil, mis ulatub katteplaatide servadest piki raudteed kahe meetri kaugusele.
[bookmark: _Toc233788160]Maantee
Asendiplaan 
Asendiplaani joonisele on peale kantud nähtavuskolmnurgad maanteelt raudteele vastavalt Tee projekteerimise normidele.
Ehitatava konstruktsiooni ulatus piki maanteed on määratud lahenduse kõrgusliku ja asendiplaanilise kokkuviimise vajadusest ning olemasolevate põikpragude asukohast lähtuvalt. Maantee katte laius ülesõidu asukohas on projekteeritud laiusele 6,0 m ning on töömahu piiril viidud kokku olemasoleva katte laiusega.
Maantee tugipeenrad on ette nähtud rajada 0,5 m laiused (vastavalt olemasolevale situatsioonile) ning pealispinna põikkaldega 4,0%. Töömahu piiril tuleb tugipeenrad viia kokku olemasoleva tugipeenra laiusega.
Keeni raudteeülesõidukoht on kasutuses HR eriveeremi pealesõidukohana, sellest tulenevalt on katteplaatide kogulaiuseks projekteeritud 12,5 m.
Katendikonstruktsioon
Katend
[bookmark: _1fob9te]Maanteele on projekteeritud järgmine katendikonstruktsioonid:
· AC 16 surf (70/100)					6 cm
· AC 32 base (70/100)					8 cm
· [bookmark: _Hlk128300598]Kiilutud killustikalus põhifraktsiooniga 32/64 (LA30)	25 cm
Killustikalus tuleb ehitada vastavalt kehtivale „Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele“. Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal Loadman- või Inspector-tüüpi seadmega. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema ≥170 MPa. 
Projekteeritud katendikonstruktsiooni kokkuviimine olemasoleva kattega (tasandusfreesimine + ülekate) on ette nähtud teostada astmeliselt 0,5 m ülekattega.
Asfaltkatted tuleb rajada vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele“ [7]. 
Tugipeenrad
Maantee tugipeenrad on ette nähtud katta killustikust seguga nr 6 („Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ [2] Lisa 10), kihi paksus 10 cm. Elastsusmoodul tugipeenarde tihendatud pealispinnal peab vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nõuetele olema ≥130 MPa, mõõdetuna Loadman või Inspector seadmega.
Haljastus ja murukülv
[bookmark: _Toc46181018][bookmark: _Toc46219125][bookmark: _Toc46223757][bookmark: _Toc46251348][bookmark: _Toc46309462][bookmark: _Toc46309744][bookmark: _Toc46309818][bookmark: _Toc46387464][bookmark: _Toc55487122][bookmark: _Toc55487580][bookmark: _Toc55488138][bookmark: _Toc62036952][bookmark: _Toc62037537][bookmark: _Toc62073187][bookmark: _Toc62073571]Maanteed muldkeha nõlvad tuleb haljastada murukülviga 5–7 cm paksusel kasvupinnasel (Riigiteede haljastustööde juhise [8] järgi muru klass III).
Projektis on ette nähtud haljastada ehitustegevuse käigus rikutud alad. Ehitustööde lõppedes tuleb kogu ehitustegevusega kannatada saanud maa-ala heakorrastada, planeerida ja haljastada murukülviga kasvupinnasel.
Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid
Tähispostid
Olemasolevad tähispostid raudteeülesõidu juures tuleb välja vahetada uute tähispostide vastu. Kollase helkuriga tähispostid paigaldada vastavalt asendiplaani ja maantee tüüpristprofiili joonistele. Vanad tähispostid tuleb utiliseerida.

Teekattemärgistus
Maantee telg ja katte servad on ette nähtud markeerida termovaluplastikust teekatte märgisega vastavalt joonisel 1 toodud märgistele. 
Teekattemärgistus teostada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine”. Tuleb jälgida „Riigiteede teekattemärgistuse valiku, paigaldamise, kontrollimise ja eemaldamise juhendit“ 2016-3, mis on 13.05.2016 kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0103.
Teekattemärgistuse pinnale peab lisama klaaskuule vastavalt „Riigiteede liikluskorralduse juhisele“ (MA 2018-008) [7]. Klaaskuulide sisaldus valu- ja pritsplastikus ei tohi olla väiksem kui 20% materjali mahust.
[bookmark: _Toc46181015][bookmark: _Toc46219122][bookmark: _Toc46223754][bookmark: _Toc46251345][bookmark: _Toc46309459][bookmark: _Toc46309741][bookmark: _Toc46309815][bookmark: _Toc46387461][bookmark: _Ref51070728][bookmark: _Toc55487119][bookmark: _Toc55487577][bookmark: _Toc55488135][bookmark: _Toc62036949][bookmark: _Toc62037534][bookmark: _Toc62073184][bookmark: _Toc62073568][bookmark: _Ref71209403][bookmark: _Toc159926777][bookmark: _Toc233788161]Ehitusmaterjalidele esitatavad nõuded
[bookmark: _Toc233788162]Ballasti killustik
Ballastkillustik fr 31,5/63 mm peab olema toodetud ja katsetatud vastavalt  standardis EVS-EN13450:2007 ja selle lisades toodud nõuetele ning vastama käesolevas tehnilises spetsifikatsioonis esitatud tingimustele. 
Ballastkillustiku nõutavad füüsikalised omadused vastavalt EVS EN 13450:2007:
	· Kulumiskindlus
	punkt 7.3, Tabel 9
	nõue puudub   
	MDE RB NR

	· LA
	punkt 7.2, Tabel 7
	< 20    
	LARB 20

	· Löögikindlus
	punkt 7.2, Tabel 8
	< 18    
	SZRB 18

	· Tihedus
	min. 1400 kg/m3 (tihendamata killustik)

	· Veeimavus
	≤ 0,5 %
	
	


Ballastkillustiku terastikuline koostis vastavalt EVS-EN 13450:2007:
	· Plaatsustegur
	punkt 6.6.1, Tabel 4
	< 20
	FI 20

	· Kujutegur
	punkt 6.6.2, Tabel 5
	< 20
	SI 20

	· Sõelkõver
	punkt 6.3, Tabel 1
	kategooria F
	

	· Peenmaterjali sisaldus  
	punkt 6.4, Tabel 2 
	  < 1  %        
	kategooria B

	· Peenosiste sisaldus  
	punkt 6.5, Tabel 3
	  < 1  %        
	kategooria B

	· Tera pikkus  
	punkt 6.7, Tabel 6
	< 12 %        
	kategooria D


Paigaldatud ballastkillustik ei tohi olla saastunud. Selles ei või esineda paikseid tardkivisõelmeid suures koguses.
[bookmark: _Toc233788163]Geovõrk
1. Geovõrk peab vastama standardile EVS-EN 13250:2016 (või sellega samaväärne)
2. Geovõrgu tõmbetugevus piki- ja põiksuunas - min 40 kN;
3. Pikenemine nominaaltugevusel ≤ 8% / ≤ 8% (põiksuunas / pikisuunas);
4. Kasutava ballastkillustiku fraktsiooni suurus on 31,5/63 mm, geovõrk peab tagama, et sellise fraktsiooni juures oleks tagatud osakeste lukustumine võrgu silmades;
5. Paani laius min 4,75 m.
[bookmark: _Toc159926780][bookmark: _Toc233788164][bookmark: _Toc127965010]Katteplaadid
1) Ülesõidukoha kate peab olema rööbaste vahel 5–10 ± 5 mm rööpa pealispinnast kõrgem ning väljaspool rööpaid ühel tasapinnal rööpapea pealispinnaga või kuni 5 mm rööpapeast madalamal. Rööpapea väliskülje vastu toetuv äär peab olema elastsest materjalist, mille paksus peab olema 40–50 mm rööpa kulumise kompenseerimiseks;.
2) Veeremi rattapaaride vabaks läbisõiduks peab ülesõidukoha kate tagama renni, mille laius on raudtee plaanist tulenevalt 56–110 mm ja sügavus vähemalt 45 mm. Sirgel teelõigul ei tohi renni laius ületada 75 mm.
3) Ülesõidukoha kate peab olema projekteeritud kasutamiseks kummiratastega tavaliikluskoormusele, arvestusliku maksimaalne veoki täismassiga 40 t ja teljekoormusega 11 t.
4) Rööbastevaheline plaat ei  tohi põhjustada häireid rööbasahelas ega mõjutada raudtee signalisatsioonisüsteemide tööd.
5) [bookmark: _Toc127965011]Nõuded kummist rennidele ja ääreplaatide kummiservadele:
a) renn peab olema moodustatud spetsiaalse kujuga kummiprofiilist;
b) kummiprofiili kuju ja kinnitus rööbastevahelise plaadi külge peavad vältima profiili nihkumist pikisuunas ja fikseerima rööbastevahelised plaadid horisontaalsuunas;
c) kummiprofiil peab vältima prahi kogunemise ballastikihti ning vee ja jää kogunemise renni;
d) renni ja välimiste plaatide serva materjal peab vastama standardi ASTM D 2000 nõuetele ja olema õlikindel.
6) [bookmark: _Toc127965012]Nõuded raudbetoonelementidele:
a) plaatide ülemine pind  peab olema rulltöötlusega.
b) ülesõitude valmistamiseks kasutatav betoon peab vastama järgmistele nõuetele:
· tugevusklass  C40/50;
· keskkonnaklassid XC4; XD3; XF4;
· jämetäitematerjal: tardkivim.
7) Armeerimine ja armatuurteras:
a) armeerimiseks võib kasutada terast A500HW (SFS- 1215);
b) armatuuri kaitsekiht plaatide ülemistel pindadel peab olema vähemalt 40 mm ja alumistel pindadel 20 mm, toetaladel 30 mm.
8) [bookmark: _Toc127965013]Nõuded põrkeprussidele:
a) rööbastevahelise plaatosa mõlemasse otsa peavad olema paigaldatud kuumtsingitud terasest põrkeprussid, mis peavad fikseerima rööbastevahelised plaadid pikisuunas ning  tagama, et raudteeveerem ei kahjustaks ülesõidu raudbetoonelemente;
b) põrkeprussid peavad olema  jäigalt kinnitatud  plaadi  külge ja pingutatavad esimese ülesõidukatte alt välja jääva liipri vastu;
c) põrkeprusse peab olema võimalik vajadusel pingutada või olulise vigastuse korral välja vahetada ilma ülesõiduplaate liigutamata. 
9) [bookmark: _Toc127965014]Nõuded paigaldamisele ja hooldamisele:
a) Raudteeülesõidukoha raudbetoonist valmistatud katteplaatide pikkus ei tohi olla üle 5500 mm, tugitalad peavad olema monoliitsed.
b) Ülesõidukoha katte plaate peab olema võimalik ühekaupa ning naaberplaatidest sõltumatult monteerida ja demonteerida.
c) Ülesõidukoha elementide monteerimine ja demonteerimine peab olema võimalik raudtee konstruktsiooni kahjustamata. 
d) Ülesõidukohad peavad tõstmiseks varustatud tõsteaasadega.
e) Ülesõidukoha  elemente  peab olema võimalik monteerida ja demonteerida 4 t tõstevõimega frontaallaaduri või ekskavaatoriga.
f) Ülesõidukoht peab olema nii raudteeveeremi kui autotranspordi liiklusele avatav. 
g) Ülesõidukoha elemendid peavad olema  korduvalt monteeritavad ja pärast demonteerimist taaskasutatavad.
h) Ülesõidukohtadel peab olema võimalik teostada teede talihoolet ja raudtee lumetõrjetöid selleks tavapäraselt kasutatavate vahendite ja tehnikaga.
[bookmark: _Toc233788165]Kinnitussüsteem
Betoonliiprite kinnitussüsteem peab vastama standardi EVS-EN 13481-2:2022 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid“ või sellega samaväärsetele nõuetele.
Rööpakinnitus peab olema elastne ning võimeline taluma jõude, mis tulenevad 32 t teljekoormusega raudteeveeremilt maksimaalse kiirusega 160 km/h. Rööpakinnitussüsteem peab järgima rööpmeparameetreid, mida on kirjeldatud käesoleva tehnilises kirjelduses.
Rööpakinnitussüsteem peab koosnema tüüblist, rööpapatjadest, vedruklambritest, isolaatoritest, vajadusel kruvidest, mutritest ja seibidest.
Rööpakinnitus peab olema selline, et seda saab paigaldada ja eemaldada mittespetsialist, kasutades lihtsaid tööriistu minimaalse järelevalve all. Rööpakinnitus peab sobima ka mehaaniliste seadmete paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

Elastse rööpa kinnitussüsteemi W üldparameetrid
	Omadus
	Nõue
	Standard

	Minimaalne kõvera raadius (Minium curve radius)
	350 m
	

	Rööpmelaiuse reguleerimise võimekus (Gauge adjustment)
	+/-10 mm
	

	Rööpapadja staatiline jäikus (Static stiffness of rail pad)
	≥ 400 kN/mm
	EVS-EN 13146-9:2020 või sellega samaväärne

	Rööpale avalduva survepunkti koormus (Toe loa)
	12,5 kN
	EVS-EN 13146-7:2019 või sellega samaväärne

	Elektriline takistus (Electrical resistance)
	≥ 5 kΩ
	EVS-EN 13146-5:2012/AC:2017 või sellega samaväärne

	Vastupidavus rööpa pikisuunalisele nihkumisele (Rail creep resistance)
	≥ 9 kN
	EVS-EN13146-1:2012+A1:2014 või sellega samaväärne


[bookmark: _Toc233788166]Sõidutee killustikalus
Sõidutee ja jalgteede kiilutud killustikaluse ehitamiseks kasutada  põhifraktsioonina 32/63 mm – kiilekillustiku fraktsioon 16/32 mm kulu 35 kg/m², mille peale kiilutakse fraktsioon 8/16 mm kuluga 15 kg/m².
Minimaalsed nõuded sõidutee killustikaluse killustikule: LA30, C90/3, F4, Fl20, f4.
[bookmark: _Toc233788167]Sõidutee tugipeenrad
Tugipeenarde killustikust segu nr 6 („Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ [2] Lisa 10) peab üle 4 mm teri olema >50%, peenosise sisaldus 8-15%, LA 40 ning C50/30. 
[bookmark: _Toc233788168]Asfaltkate
Asfaltkatte kihtide miinimumnõuded on järgmised: 
· AC16 surf (70/100) – C100/0, LA25, AN10, FNaCl4, AbrA36, PRDAIR11
· AC32 base (70/100) – C50/10, LA30, F4, PRDAIR7
[bookmark: _Toc233788169]Keskkonnakaitse
[bookmark: _Toc3554915]Raudteeülesõidukoha kapitaalremont keskkonnaseisundit ei halvenda, kõik tööd toimuvad raudteemaal. Vältida tuleb ehitustööde korraldamist ning ehitusmasinate, materjalide ja jäätmete ladustamist väljaspool raudteemaad. Pärast ehitustööde lõppu tuleb kogu territoorium heakorrastada.
Kapitaalremondiga seotud tööde käigus tuleb arvestada „Raudteeseaduse“ §39 nõuetega. Ehitustöödel peab töövõtja jälgima ja täitma järgmist:
· rakendama vajalikke riskide vähendamise meetmeid, vajaduse korral koostöös teiste osapooltega;
· tagama, et nende tarnitud allsüsteemid, tarvikud, seadmed ja teenused vastavad nõuetele ja kasutustingimustele, nii et raudtee-ettevõtja saab neid ohutult kasutada.
[bookmark: _Hlk93315587]Kõik kapitaalremondiga seotud tööd raudtee gabariidis teostatakse akna ajal. Tööperioodi jooksul tuleb järgida „Raudteede ehitistele lähenemise ja veeremi gabariidid” (GOST 9238-2013) kehtestatud nõudeid. 
Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse objektil (vana killustik) või antakse käitlemiseks üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Jäätmekäitlus ehitusobjektil korraldada vastavalt Jäätmeseadusele [7] ja keskkonnaministri 21.04.2004 määrusele nr 21. Määrata vastutajad, tagada asjakohane järelevalve (ehitustöödel) ja aruandlus.
Avariiliste olukordade ennetamiseks ja esinemise tõenäosuse vähendamiseks ja neist tuleneva võimaliku pinnase ja veekeskkonna saastamise ärahoidmiseks varustada ehitusobjekt reostuse likvideerimise esmaste vahenditega (absorbent reostuse kokku kogumiseks) ning tagada töötajate väljaõpe ja valmisolek reostuse kiireks ja asjakohaseks likvideerimiseks;
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. Ehitustööde ajal ei tohi töötsoonis viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. 
[bookmark: _Toc46177930][bookmark: _Toc46181045][bookmark: _Toc46219152][bookmark: _Toc46223771][bookmark: _Toc46251363][bookmark: _Toc46309480][bookmark: _Toc46309764][bookmark: _Toc46309839][bookmark: _Toc46387485][bookmark: _Toc55487143][bookmark: _Toc55487507][bookmark: _Toc55487601][bookmark: _Toc55488159][bookmark: _Toc62036973][bookmark: _Toc62037558][bookmark: _Toc62073208][bookmark: _Toc62073592][bookmark: _Toc233788170]Ehitusaegne liikluskorraldus
Raudteeülesõidukohal raudtee ja maantee ehitusega seotud ehitustööde (olemasolevate plaatide, raudtee pealisehitise eemaldamine ja asendamine uutega, maantee katendikonstruktsiooni eemaldamine ja uue ehitamine) teostamiseks tuleb ülesõit liiklusele sulgeda. Raudtee ehitustöid saab teostada öises aknas. Maantee liiklusele sulgemiseks tuleb taotleda luba Transpordiametilt. 
Maantee ehitustööde teostamine jääb ka päevasele ajale ning selleks tuleb maanteeliiklus ümber suunata. Võimalikud marsruudid, mille kaudu saab liikluse ümber suunata, on tähistatud joonisel 3. 
[bookmark: _Ref128302499][image: ]
Joonis 3. Ümbersõidumarsruudid ülesõidu sulgemisel maantee liiklusele

Raudteeülekäigukoha ehitustööde teostamise ajal tuleb tagada jalakäijate ja jalgratturite läbipääs.
Tööde tsoon tuleb tähistada töövõtja poolt vastavalt määrusele „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ [4]. Töövõtja peab enne ehitustööde algust koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi ning kooskõlastama selle Transpordiameti ja Otepää Vallavalitsusega. Kuna tegemist on ühistranspordi poolt kasutatava raudteeülesõidukohaga, siis arvestada 60 päeva pikkuse etteteatamise vajadusega. Ehitustöid planeerida selliselt, et ühistranspordiliiklus oleks häiritud minimaalselt.
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