PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/522251 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0051** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Vahastu metskond 95, Sikeldi küla, Rapla vald, Rapla maakond; KÜ 66903:001:0040 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6545429.513* | | | | | | | | | |
| y | *543681.934* | | | | | | | | | |
| z | *71.877* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *03.01.2025* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *04.01.2025* | | |
| Puuragregaat | | | *Fraste Multridrill PL G* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | *20,25* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *123* | *0,00* | | | *20,25* | *139,7* | | | *127* | | *+0,10* | *1,00* |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *6,83* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | Südamikpuurimistööd  *wire-line tripple barrel* süsteemiga. | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast.* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *20,25* | *3,40* | *Killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *3,40* | *2,20* | *Savigraanulid* | |
| *3,50* | *0,00* | *Killustik* | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastatud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *04.01.2025* | |
| Märkused | | | *Alates sügavusest 3,7m oli osaline ja sügavusest 6,75 oli täielik vee neeldumine.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *20.03.2025* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli | Vitali Dovbush | Margus Emberg |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | RMK |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |