
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EL- tüüp Läbivaatus tunnistus Isikukaitse jaoks​ Varustus (PPE) | | | |
| Tootja nimi ja aadress :​  HAIX SCHUHE Produktions -u. Vertriebs GmbH  Auhofstraße 10  DE - 84048 Mainburg | ei. | 2010700 02 86 |  |
| Sertifikaadi number |
| Probleem kuupäev : 2021-03-25 | | |
| Kehtib kuni : \* 2026-03-24 | | |
|  | | |
| IKV kirjeldus :  Tööalane jalatsid vastavalt vastavalt standardile EN ISO 20347 | | |
| \* Kehtivus vastavalt EL määruse 2016/425 V lisa punktile 6.1  vastavalt EL määrusele 2016/425 isikukaitsevahendite kohta​ Varustus , artikkel 19 ja lisa l.  Tooted langevad sees a isikukaitsevahendeid käsitleva määruse reguleerimisala , edasi​ seaduslik nõuded ja EL direktiivid / määrused võib olla kohaldatav . |
| Tüüp : Einsatzstiefel 026 // Võitlussaapad 026 | | |
| Kategooria : 02, HI, C', WR, I-IRO, FO, SRC | | |
| Sertifitseerimine Kategooria : \*\* | | |
| Rakendatud standardid :  DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)  DIN EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012) | | |

Vaata lisa jaoks tüübi-identne artiklid !

|  |
| --- |
| Testimine laboratoorium [ ekspertiis :  PFI [2101806-01/02-20-01, 2101165-03-20-03, 2101165-01/03-20-01, 2009105-01/18-20-01a,  1808466-01-00-01/02, 2009967-01-00-01, 2009755-01-00-01, 1809465-01-00-01, 2005950-02-00-091/03-601-03-601 01, 1904102-01-00-01/05\_1905433-01-OO-01a, 1800865-02-00-01/02d, 1708257-01-00-011 TÜv Rheinland [6020471,2011,202,2 319 0011  INESCOP [R-17097085, R-170971071  MIRTA-KONTROL [916-1/20, 1133-01/201  RICOTEST [3914025.02/1)) |
| Märkused :  Ohutus​ jalatsid koos ortopeedilised sokid sobivad​ jaoks a ÖN - Z1259-2017 taotlus  [Austria standard], variant A ja korrelatsioon juurde a DGUV reegli 112-191 (BGR 191) punkti 4.2.1 2. lisa kirjeldus . |

Testitud​ tüüp vastab koos a hädavajalik nõuded​

Lisa EL määruse 2016/425 (isiklik kaitse Varustus ).

Dr Markus Scherer Prüf - und Forschungsinstitut Pirmasens eV . lwiss . Johanna Höger



Dipl.

Sertifitseerija PPE sertifikaat Kereosakonna juhi sertifikaat​ Keha

Teatatud Keha vastavalt juurde

EL määrus 2016/425

ID: 0193

1. lk - ((

60,•

8.2.202\_008

|  |  |
| --- | --- |
| Tüüp : | Einsatzstiefel 026 // Võitlussaapad 026 |
| Kategooria / Kaitsev Funktsioon : | 02, HI, Cl , WR, I-IRO, FO, SRC |
| Tegema : | Strobel , otsene vormitud |
| Suuruse vahemik: | UK 3-15/ EL 35-51 |
| Välistald : | Kumm -/PU- TwoIayersoIe 026, col . must / must ja koiott / beež |
| Varbakate :​ | Mitte kohaldatav |
| Sisetald : | Texon T39 Golf 2,5 mm, kol . beež |
| Sokk : | * Arneplant sokk EXE- H29801, kate hall / tagakülg kollane , punane ja sinine      * Täis sokk , HAIX@ CO-System Certified Ortopeediline süsteem) roheline vaht kumm koos hall kate , ortopeediline lõpetama koos üles kuni 25 mm EVA- kiil 40 0 0r 50 0 kaldaga A |
| Tungimisvastane​ sisestage : | Mitte kohaldatav |

2. lk - ((

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL- tüüp Läbivaatus tunnistus Isikukaitse jaoks​ Varustus (PPE) | | | | |
|  | | ei. | 2010700 02 86 |  |
| Sertifikaadi number |
| Tüübi kirjeldus :​ |  | Probleem kuupäev : 2021-03-25 | | |
| Kehtib kuni : \* 2026-03-24 | | |

60,•

8.2.202 008

* Kehtivus vastavalt EL määruse 2016/425 V lisa punktile 6.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artiklid kirjeldus : | Disain | Lisaks nõuded / märgistus |
| Combat GTX must | c | HI, Cl , WR, HRO, FO |
| Combat GTX koiotiga | c | HI, Cl , WR, I-IRO, FO |
| Tactix GTX | c | HI, Cl , WR, HRO, FO |
| Combat T koiott | c | HI, Cl , I-IRO, FO |

1. lk - 60;

8.2.206 007

Saksamaa



* Kehtivus vastavalt EL määruse 2016/425 V lisa punktile 6.1

|  |
| --- |
| Järgmised katsearuanded on olnud​​ kasutatakse lisaks​ juurde need loetletud EL - tüüpi​ Läbivaatus tunnistus jaoks a artiklid selles mainitud​ lisa . |
| mitte ühtegi |

See lisa on kehtivad ainult koos koos a vastav EL- tüüp Läbivaatus tunnistus

( Sertifikaadi number, nagu on näidatud selle lehe ülaosas )



Dr Markus Scherer Prüf - und Forschungsinstitut Pirmasens eV . Dipl. - Urnwelt iss . Johåt la Höger

Sertifitseerija PPE sertifikaat Kereosakonna juhi sertifikaat​ Keha

Teatatud Keha vastavalt juurde

EL määrus 2016/425

ID: 0193

2. lk - 19 -st ((

60;

8.2.206\_007

# saksa y



• Kehtivus vastavalt EL määrusele 2016/425 .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artiklid kirjeldus : | | Disain | Lisaks nõuded / märgistus |
| Combat GTX must LTR | | c | HI, Cl , WR, I-IRO, FO |
| Järgmised katsearuanded on olnud​​ kasutatakse lisaks​ juurde need loetletud EL - tüüpi​ Läbivaatus tunnistus jaoks a artiklid selles mainitud​ lisa . | | | |
| mitte ühtegi | | | |

See lisa on kehtivad ainult koos koos a vastav EL- tüüp Läbivaatus Sertifikaat ( sertifikaadi number, nagu on näidatud selle lehe ülaosas )



Dr Markus Scherer Prüf - und Forschungsinstitut Pirmasens eV .

Sertifitseerija PPE sertifikaat Keha

Teatatud Keha vastavalt juurde

EL määrus 2016/425

ID: 0193

Lk I von I — 19 — (( DAkkS

60; 8.2.206\_009