1
T

2

							
	Krundi pindala	24111,0 m2				
	Ehitistealune maa	395,0 m2				
						
	Peahoone hoonealune pind	240,5 m2				
	Peahoone ehitisealune pind	258,0 m2				
	Hoone suletud netopind	329,1 m2				
	Hoone suletud brutopind	516,0 m2				
	Hoone maht	2450,0 m 3				
	Peahoone korruselisus	2 korrust +katusekorrus			
		Krundi piir					
		Projekteeritav hoone				
		Eelmises ehitusetapis				
		valminud tiibhoone				
		Ol.olev betoonkivsillutis				
		Ol.olev piirdeaed				
						
	K	Ol.olev kanalisatsioonitorustik				
	V	Ol.olev veetorustik				
		Ol.olev sidekaabel				
						
		koos liitumiskilbiga				
		Ol.olev elektri madalpingekaabel				
	D	Ol.olev drenaazitorustik				
		Perspektiivne kanalisatsioonitorustik				
	T					
	1					
	2	Tiibhoone					
	3						
Arhitekt	I.Punger			171		
						
			P P			
Projektijuht				M 1:500			
		Asendiplaan	16.10.2013			
						
AE - 1