**TEHNILINE KIRJELDUS**

1. Tööde loetelu ja tehniline info:
   1. Paviljoni Tareke tööde loetelu ja tehniline info:
      1. Tööde asukoht: Taevaskodade parkla paviljon Tareke (RMK kinnistu Saesaare parkla, 61902:001:0024), Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlvamaa.
      2. Tööde mahtu kuulub Taevaskodade parklas asuva paviljoni Tareke katuse vahetus – vana katuse lammutamine-utiliseerimine, uue roovituse, sarikate, aluspuitmaterjali ja laudise paigaldus, katusekatte paigaldus, ääreplekkide paigaldus, orienteeruv katuse pindala 41m2. Katusekatte materjaliks bituumensindel.
      3. Tööde käigus vahetatakse paviljoni amortiseerunud ruberoidkatus.
      4. Vana katus lammutatakse ja utiliseeritakse. Katus kaetakse bituumensindliga. Tööde maksumus peab sisaldama mh ka kõiki materjalide ning materjalide, seadmete, tööjõu ja transpordikulu rekonstrueeritavale objektile, vajalikke lammutustöid ja utiliseerimist.
   2. Infokioski tööde loetelu ja tehniline info:
      1. Tööde asukoht: Taevaskodade parkla infokiosk (RMK kinnistu Saesaare parkla, 61902:001:0024), Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlvamaa.
      2. Tööde mahtu kuulub Taevaskodade parklas asuva infokioski katuse vahetus – vana katuse lammutamine-utiliseerimine, uue roovituse, sarikate, aluspuitmaterjali ja laudise paigaldus, katusekatte paigaldus, ääreplekkide paigaldus, orienteeruv katuse pindala 34m2. Katusekatte materjaliks bituumensindel.
      3. Tööde käigus vahetatakse infokioski amortiseerunud ruberoidkatus.
      4. Vana katus lammutatakse ja utiliseeritakse. Katus kaetakse bituumensindliga. Tööde maksumus peab sisaldama mh ka kõiki materjalide ning materjalide, seadmete, tööjõu ja transpordikulu rekonstrueeritavale objektile, vajalikke lammutustöid ja utiliseerimist.
   3. Tööde teostaja on kohustatud igapäevaselt kogu ehitusperioodi vältel peale tööde lõppu ja enne tööde üleandmist heakorrastama kogu rekonstrueeritava objekti ümbruse kõigist tööjääkidest ning tagama ehitustööde jooksul külastajate ohutuse, piirates vajadusel ligipääsu ehituses olevale objekti osale, teavitades sellest ette tellijat. Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt alal kehtivate õigusaktide sätetele, mh Jäätmeseadusele.
   4. Tööde teostamine toimub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal, Ahja jõe piiranguvööndis ja sellest tulenevalt tuleb arvestada looduskaitseseaduse ning Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirjast tulenevate piirangutega. Töövõtja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil ja peab täitma kaitseala valitseja - Keskkonnaameti, volitatud esindajate nõudeid.
   5. Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele ning tellija poolt esitatud juhistele. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuse käigus tekitatud kahjustuste, ka tööalast väljaspool olevate eest. Töövõtja on kohustatud omal kulul likvideerima kõik ehitusaegsed kahjustused. Tekkinud kahjustused alal likvideeritakse lähtuvalt konkreetsest juhtumist kooskõlastades tegevuse tellija ning vajadusel Keskkonnaametiga.
   6. Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütte- ja määrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse ja taimestikule.
   7. Tööde teostamise tähtaeg on 20.12.2024. Lepingu kehtivuse lõpptähtaeg on 20.01.2025.

Lisad:

Lisa 1 - Külastusobjekti kaitseväärtuste väljavõte

Lisa 2 - Fotod rajatistest

Lisa 3 - Asukoha skeem