KINNITATUD 
							Toetuse väejuhatuse ülema 15.05.2025  
							käskkirjaga nr 826 

KÄSIGRANAAT SPLHHGR85A2

1.	Kasutamine ja tööpõhimõte
1.1.	Käsikaitsegranaati (edaspidi granaati) SplHHgr85A2 (vt joonis 1) kasutatakse sarnaselt kaitse/ründe käsigranaadiga. Granaati hoida paremas/vasakus käes selliselt, et päästikuhoob oleks surutud vastu granaadi korpust. Vaba käega eemalda splint keerates seda vastu päeva kuni väikse lukustustihvti ilmumiseni ja seejärel tõmba.

Joonis 1. Granaadi kasutamine
2.	Esmaabi 
2.1.	Granaadi heitmisel peab olema tagatud meditsiinitoetuse tase 3.

3.	Ohutus ja transport  
3.1.	Juhul kui granaadi splindi eemaldamisel päästikuhoob vabaneb, tuleb granaat viivitamatult käest heita ohutusse suunda ja varjuda.
3.2.	Granaati transporditakse tehase pakendis. 
3.3.	Käsitlemisel kantakse isikukaitsevahendeid. Tõrke esinemisel tuleb oodata 300 m kaugusel 15 minutit, seejärel märgistatakse tõrke teinud granaadi asukoht ja teavitatakse sellest harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti ja struktuuriüksuse korrapidajat ning antakse teada granaadi asukohast ja enda kontaktandmetest. Ala puhastamisel (granaadi jääkidest) kasutatakse ühekordseid kummikindaid. Jäätmed transpordi harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga kokkulepitud kogumiskohta või linnakus asuvasse kogumisvahenditesse. 
3.4.	Isesüttimise oht on temperatuuril üle 150 C. Tekkinud põlengut võib kustutada pulber-, vaht-, süsinikdioksiidi- ja veekustutiga. Veejoa suunata otse granaadile on keelatud. Kandma peab isikukaitsevarustust, gaasimaski ja taktikakindaid. Põlengu korral harjutusala inimestest evakueeritakse.