|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Transpordiameti korralduse „Tee ehitusloa andmine riigitee 16155 Silla–Jädivere km 9,408 asuva Punase silla (nr 289) rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ lisa 1 |

**TEE EHITUSLUBA**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  avalikult kasutatav tee |  [ ]  rajamiseks |
| [ ]  avalikkusele ligipääsetav eratee |  [ ]  ümberehitamiseks |
| [x]  silla, viadukti, tunneli |  [ ]  laiendamiseks |
|  |  [x]  osa asendamiseks samaväärsega |
|  |  [ ]  lammutamiseks |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tee ehitusloa number  | … |
| Tee ehitusloa andmise kuupäev  | … |
| Tee ehitusloa andja  | Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn |
| Ametniku nimi | Ave Kallo |
| Ametniku ametinimetus  | Projekteerimise üksuse juhataja |

**Tee ehitusloa kõrvaltingimused**

1. Arvestada Transpordiameti otsustega, mis on esitatud korralduse „Tee ehitusloa andmine riigitee 16155 Silla–Jädivere km 9,408 asuva Punase silla (nr 289) rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ lisas 2 „Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel“ (*lisatakse tee ehitusloa andmise korraldusele*).
2. Registreerida ehitustegevus Keskkonnaametis veekeskkonnariskiga tegevusena, kuna tegevus toimub avalikult kasutataval veekogul.
3. Puu- ja põõsarinde raieks veekaitsevööndis taotleda Keskkonnaameti nõusolek (vastavalt veeseaduse § 119).
4. Silla ehitamisel ja selle järgselt peab rajatis läbi laskma veekogule omased vooluhulgad ja ei tohi tekitada paisutust. Veekogu põhi peab silla all jääma ühtlane, võrreldes sellest ülesvoolu ja allavoolu jääva veekogu põhjaga.
5. Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal (daatumid täpsustada).
6. Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peab toimuma selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laoplatsid, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee ehitusmasinate parkimiskohti mitte rajada lähemale kui 50 m veekogule, kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadele, kaitsealuste loomaliikide vääris elupaikadele ega väärtuslikele metsaaladele. Ehitustööd korraldada selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette. Töökorras mitteolevaid reostusohtlikke masinaid ei ole lubatud kasutada.
7. Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad ning seadmeid, mis vähendavad müra ja vibratsiooni tekkimist.
8. Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Vältida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni, vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid).
9. Ehitusaegset valgusreostuse mõju tuleb vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal piirkonda mitte üle valgustada.
10. Keskkonnamõju vähendamiseks tuleb jäätmeteket minimeerida ja võimalusel jäätmed taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele ja asukoha kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluseeskirjale.
11. Tööde piirkond varustada piisava suurusega prügikonteineritega, kuhu koguda tekkivad tavajäätmed. Ohtlikud jäätmed koguda tavajäätmetest eraldi. Kõik jäätmed tuleb üle anda tegevuseks vastavat keskkonnaluba omavale ettevõttele. Jäätmed, mida omaduste ja koguse poolest ei ole võimalik ladustada konteineritesse, ladustada ajutiselt selleks ettevalmistatud laoplatsil.
12. Ehitusaegne töö ja liikluskorraldus peab tagama avariiolukordade ohu vältimise. Avariiolukordade risk minimeerida korrektsete töömeetoditega. Õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud, teavitada koheselt Päästeametit, Keskkonnaametit ja Transpordiametit.
13. **Andmed tee kohta**

|  |  |
| --- | --- |
| Tee kirjeldus, mille kohta ehitusluba antakse | **Riigitee nr 16155 Silla–Jädivere km 9,412 asuv Punane sild (nr 289)** |

1. **Andmed tee ehitusprojekti kohta**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Tee ehitusprojekti koostaja nimi
 | Selektor Projekt OÜ |
| * 1. Tee ehitusprojekti koostaja registrikood
 | 12503887 |
| * 1. Tee ehitusprojekti koostaja kontaktaadress
 | Pärnu mnt 186, 11314 Tallinn |
| * 1. Tee ehitusprojekti koostaja kontakttelefon
 | +372 6613 925 |
| * 1. Tee ehitusprojekti koostaja e-post
 | selektor@selektor.ee |
|  |  |
| * 1. Tee ehitusprojekti nimetus
 | Riigitee 16155 Silla‒Jädivere km 9,412 asuva Punase silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine |
| * 1. Tee ehitusprojekti number
 | P23004 |

(allkirjastatud digitaalselt)