KINNITATUD 
							Toetuse väejuhatuse ülema 15.05.2025  
							käskkirjaga nr 826 

SIGNAALSUITSUKÄSIGRANAAT M/56

1.	Kasutamine ja tööpõhimõte
1.1.	Eesti Kaitseväes on m/56 granaatide päästemehhanisme ja sütikuid välja vahetatud alates 2025. aastast. Seetõttu tuleb arvestada, et granaadi kasutamisel on nende käsitlemine sarnane granaatide DM61 ja SplHGr85A2 kasutamisega (vt joonis 1).

Joonis 1. Käsigranaadi m/56 läbilõige, ehitus ja kasutus

2.	Esmaabi  
2.1.	Granaadi heitmisel peab olema tagatud meditsiinitoetuse tase 3. 
3.	Ohutus ja transport   
3.1.	Juhul kui granaadi splindi eemaldamisel päästikuhoob vabaneb, tuleb granaat viivitamatult käest heita ohutusse suunda ja varjuda. 
3.2.	Granaati transporditakse tehase pakendis.
3.3.	Käsitlemisel kantakse isikukaitsevahendeid. Tõrke esinemisel tuleb oodata 300 m kaugusel 15 minutit, seejärel märgistatakse tõrke teinud granaadi asukoht ja teavitatakse sellest harjutusvälja ohutuse vanemspetsialisti ja struktuuriüksuse korrapidajat ning antakse teada granaadi asukohast ja enda kontaktandmetest. Ala puhastamisel (granaadi jääkidest) kasutatakse ühekordseid kummikindaid. Jäätmed transpordi harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga kokkulepitud kogumiskohta või linnakus asuvasse kogumisvahenditesse.  
3.4.	Isesüttimise oht on temperatuuridel üle 150 C. Tekkinud põlengut võib kustutada pulber, vaht-, süsinikdioksiidi- ja veekustutiga. Veejoa suunata otse granaadile on keelatud. Kandma peab kaitsevarustust, gaasimaski ja taktikakindaid. Suurema põlengu korral ala inimestest evakueeritakse.