|  |  |
| --- | --- |
| **Kellele** |  **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) |
|  |  Registrikood | 70001490 |
|  |  Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |
|  | Taotluse esitamise aadress |   |
| **Kellelt** |  Taotleja nimi/nimetus | AREXPRO OÜ |
|   |  Registri- või isikukood | 14660467 |
|   | Juriidiline aadress või elukoht |  |
|   |  Asukoht/elukoht | Lõo talu, Palupera küla, Elva vald, Tartumaa |
|   |  Telefon ja e-post | +372 5347 0992 |
|   | E-post |   |
|  | Omanikujärelevalvet teeb | Andrus Nõmmisto |
|  | Telefon ja e-post | +372 5146826 |
|   | Liikluskorralduse eest vastutab | Alo Roodla |
|   | Telefon ja e-post | +372 5347 0992 |
|  **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:**  |
| **Dokumendi liik** | **Nimetus** | **Doku­mendi nr** | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | Ehitusluba nr 2512271/13349 |  | 29.08.2025 |
| Ajutise liikluskorralduse joonis | Ajutist liikluskorraldus pole vaja, kuna töömaa ei sega liiklust maanteel. |  |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **2. Objekti asukoht** |
|  Maakond |  |
| **Tee nr:** | **Tee nimi:** | **Algus km:** | **Lõpp km:** |
| 14209 | Tabivere-Uhmardu tee | 4,4 | 4,6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** |
| Ristumine riigiteega 4,457km teostatakse kinnise kaeve meetodil (suundpuurimine). Riigitee maaüksusele paigaldatava elektrikaabli minimaalne lubatud sügavus on 1,5m maapinnast.Kaevetöödel kasutatakse keskkonnasõbralikke ehitusviise ja tehnikat. Lahtise kaeve kaablitrassi ulatuses tähistatakse kaabel märkelindiga. Kaabelliini kaitseks liigvoolude eest on kaablid kaitstud liitumispunktis ning jaotuskilpides. Kaablid paigaldatakse 450N kaablikaitsetorus Ø110 mm kogu pikkuses, ristumisel teega kasutada A- tugevusklassile (1250N) vastavat kaitsetoru. Kaitsetorude otsad peale kaabli paigaldamist tihendatakse tulekindla montaaživahuga, mille tulepüsivuspiir on >2h. Lahtise kaeve kaablitrassi ulatuses tähistatakse kaabel märkelindiga. |
| Orienteeruv tööde läbiviimise aeg 16.09-19.06.2025 vahemik. |
|  |
|  **4. Loa taotleja**Arexpro OÜ |  **Ees-ja perekonnanimi** | Alo Roodla |
|  Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  [ ]  Seadusjärgne [ ]  Volitus(volikiri lisatud) |
|  Kuupäev; allkiri | /digitaalse allkirja kuupäev/ |

**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**