**Teleskooplaadurite lisapakkumine**

Töömasinate lisavarustus peab olema uus.

Lisavarustus ühikuhindadega

**1. Teleskooplaadur, tõstejõuga vähemalt 2,5 tonni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **Maksumus km-ta** |
| 1 | Elektrisüsteem 24V | 0 (baasvarustus) |
| 2 | 24V elektrisüsteemi stardiabi pistik | 200 |
| 3 | Tõstuki värvinõuded (valgust neelav Military green) RAL 6031, tõstemast ja selle agregaadid võivad olla musta värvi. Tõstukil ei tohi olla kroomitud või nikeldatud vms läikivaid kere välisdetaile (v.a. peeglid, klaasid ning hüdrosilindrite tööpinnad). | 1500 |
| 4 | Tõstekonks, tõsteraamile kinnitatav, vastavalt teleskooplaaduri tõstevõimele | 1400 |
| 5 | \*Teleskooplaaduri lumesahk masinale. Metallteraga, külgnurga muutmisega, hüdraulilise leevendiga, kiirliitega, laius min 2500mm | 2050 |

**2. Teleskooplaaduri, tõstejõuga vähemalt 3 tonni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **Maksumus km-ta** |
| 1 | Varustuse kast 500x200x400 mm, väljapool masinat LxWxH (pikkus x sügavus x kõrgus). | 120 |
| 2 | \*Kopp 1,5m3, kiirliitega | 450 |

**\*Lisavarustus peab ühilduma KV kasutuses olevate Faresin/ Manitou tööorganitega**

1. **Pakkuja täidab veeru „Maksumus km-ta“**