**Selgitus talviste mütside materjali sertifikaadil oleva pillingu astme kohta:**

Kanga tootja VTS Tejidos-Velluts Group sõnul ei ole soovitud tehnilise kirjeldusega fliisile võimalik EN normidega (EN-12945-2) saavutada pillingu astet 7000 pööret.

ISO 12945-2 test tehakse alati 2000 pöördele ja selle testi põhjal antakse number/hinne nt ¾.

Meie kogemusele toetudes on antud mütside tootmiseks pakutud kangas (pillingu aste) sobiv.

Merike Orren-Kurvits

Juhatuse liige,Velmard OÜ

Registrikood 10391786