**LÄHTEÜLESANNE KLOOSTRI RANDUMISSILD/UJUVKAI PROJEKTEERIMISEKS**

**Käesoleva töö raames tellitakse RMK uue külastuskorraldusliku taristu: Kloostri randumissild/ujuvkai,** objekt asub Pärnu maakonnas, Lääneranna vallas, Kloostri külas, [Kloostri linnutorni katastriüksusel](https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/matsalu-rahvuspark/1240) 41102:001:0120 **ehitusprojekt**.

Projekteerimistöö eesmärk on RMK Kloostri randumissild/ujuvkai ehitusprojekt, mis vastab standardile EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ning Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 97 (RT I, 18.07.2015, 7),

Projekteerimistööde käigus tuleb:

koostada rajatiste projekt vastavalt käesolevale lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);

* koostada tööprojekt;
* koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh:
  + transpordi liiklusskeemid ja vastava märgistuse paiknemine;
  + materjalide ladustamise kohad;
  + arvestada kaitsealuste liikide kaitse-eeskirjadest ja seadustest tulenevaid kitsendusi;
  + vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud;
  + ehitusaegne jäätmekäitlus
* koostada rajatiste hooldusjuhend
* hankida
  + ehitusteatis (riigilõivu tasub tellija)

**1. TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS**

Kloostri vaatetorni vahetus läheduses on Kloostri sild ja külastusobjektina Kloostri vaatetorn koos puhkekohaga. Sillale on rajatud küll slipp, kuid randumisvõimalust ja paadi kinnitamise võimalust peale paadi veeskamist või randumisel on väga kaua oodatud. Slippi kasutavad nii kalamehed, kui veeturismi ettevõtjad. Randumissilla rajamine parendaks oluliselt külastajate ohutust.

Projekteeritavad rajatised peavad tagama:

* kalda kinnituse ja käigutee;
* randumissild ujuvkai;
* tulenevalt jääoludest jõgedel peab ujuvkai olema talveperioodiks eemaldatav.

Projekteerimisel antakse kasutada 2016 aastal Paadisildade OÜ koostatud projekt ja 2024 aastal uuendatud joonised, mille põhjal tuleb kokku panna nõuetele vastav projekt ja kontrollida andmete ajakohasust ning õigsust (vahepeal on muutunud näiteks valla nimetus), uuendada seletuskiri ja kirjanurgad vastavalt viimasele joonisele, ning koostada mahutabel.

**2. TARISTU FUNKTSIOONID JA kasulikUD pinNAd**

|  |  |
| --- | --- |
| PÕHIFUNKTSIOON | *Külastajat suunav taristu rahvuspargis* |
|  |  |

**3. TARISTU ANDMED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taristu element | kogus | täpsustus |
| Ujuvkai komplekt koos kaldakinnituse ja käigusillaga | 1 | Ujuvkai komplekt koos kaldakinnituse ja käigusillaga |
|  |  |  |

**4. RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ujuvkai, pontoonidel  Käigusild  Kaldakinnitus | 2400 x 5000 mm  1200 x 6000 mm  1200 x 2012 mm |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5. KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Seadused* | [*Looduskaitseseadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020057?leiaKehtiv) |  |
| [*Metsaseadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020075?leiaKehtiv) | *Järgida Metsaseadusest tulenevaid piiranguid.* |
| [*Veeseadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020036?leiaKehtiv) | *Järgida Veeseadusest tulenevaid piiranguid.* |
| [*Liiklusseadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020015?leiaKehtiv) | *Parkimine ja liikluskorraldus peab olema reguleeritud vastavalt Liiklusseaduses sätestatud korrale.* |
| [*Tuleohutuse seadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020035?leiaKehtiv) | *Järgida Tuleohutuse seadusest tulenevaid piiranguid.* |
| [*Ehitusseadustik*](https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020005?leiaKehtiv) | *Järgida Ehitusseadustiku sätteid.* |
| [*Planeerimisseadus*](https://www.riigiteataja.ee/akt/111062024012?leiaKehtiv) | *Järgida Planeerimisseaduse sätteid.* |
| Määrused, nõuded, planeeringud, arengukavad | *Majandus- ja taristuministri määrus nr 43* [*„Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“*](https://www.riigiteataja.ee/akt/119072018012) |  |
|  | [*Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri*](https://www.riigiteataja.ee/akt/122032023021) | *Objekt asub Matsalu rahvuspargis* |
| RMK sisesed korrad, juhendid | *RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis* | *Lisatud lähteülesandele (lisa 2).* |
| [*RMK firmastiili käsiraamat*](https://media.rmk.ee/files/RMK_CVI_2013.pdf) |  |

**6. NÕUDED HOONE (RAJATISE) KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE**

|  |
| --- |
| - Lähtuda projektis varem kavandatud projekti viimasest joonisest ja uuendada vastavalt sellele projekti seletuskiri. |

**7. MUUD ERINÕUDED**

|  |
| --- |
| 1. Projekt peab mh sisaldama detailset ehitustööde ja materjalide loetelu koos mahtude määramisega, mis võimaldab ehitustööde (riigi)hanke läbiviimist ja ehitushinna määramist.  2. Jooniste autoriõigused lähevad töö üleandmisega üle RMK-le. |

**8. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD**

|  |
| --- |
| Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 1 kuu.  Ehitusprojekti koostaja autorijärelevalve lõpeb ehitustööde lõppemisega. |

**9. LISAD:**

Lisa 1. Kaitseväärtuste väljavõte (KVV, versioon vastavalt juurdepääsupiirangule).

Lisa 2. RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku kord.

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostas:** | Marju Pajumets |
| **Kuupäev:** | 03.10.2024 |