PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0002 (Tõrevere)** |
| Asukoht | Järva maakond, Järva vald, Reinevere küla, Rava metskond 328, KÜ 13402:003:0335 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6562813,07 |
| y | 611692,13 |
| z | 124,60 |
| Puurtööde algus | *6.09.2021* | Puurtööde lõpp | *6.09.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *20,55* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *1,2* | *139,7* | *127,1* | *0,3* | *1,2* |
| *123* | *1,2* | *20,55* | *113,0* | *103,0* | *+0,5* | *11,0* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *kuiv* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud |  |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *20,5* | *0,95* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *0,95* | *0,2* | *savigraanulid* |
| *0,2* | *0,1* | *killustik* |
| *0,1* | *0* | *muld* |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *30.09.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *01.10.2021* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Maksym Telbish | Peeter Puhke |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Järvamaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |