**SPETSIFIKATSIOON**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Nimetus** | **Mõõtühik** | **Kogus** | **Märkused** |
| **VEEVARUSTUS** | | | | |
| **KINNISTUSISENE VEEVARUSTUS** | | | | |
| 1. | Veevarustuse toru PE De50mm PN10 | jm | 33,5 | nt Pipelife |
| 2. | Märkelint “VESI” | jm | 33,5 |  |
| 3. | Elektrikeevispõlv 90⁰ De50 | tk | 1 | vt VK-7-02 |
| 4. | Elektrikeevispõlv 45⁰ De50 | tk | 2 | vt VK-7-02 |
| **KINNISTUVÄLINE VEEVARUSTUS** | | | | |
| 1. | Veevarustuse toru PE De50mm PN10 | jm | 223,5 |  |
| 2. | Märkelint “VESI” | jm | 223,5 |  |
| 3. | Elektrikeevispõlv 45⁰ De50 | tk | 3 | vt VK-7-02 |
| **KANALISATSIOON** | | | | |
| **KINNISTUSISENE KANALISATSIOON** | | | | |
| 1. | Reoveekanalisatsioonitoru PVC De110mm SN8 | jm | 16,9 | nt Pipelife |
| 2. | Märkelint “KANAL” | jm | 16,9 |  |
| 3. | Kanalisatsiooni kaev PE  De400/315mm | kompl | 2 | Malmluuk 40t,  teleskoop, nt Pipelife, vt VK-7-01. |
| 4. | Pumpla Ø1000 | kompl | 1 | Nt Fertil, vt VK-9-03 |
| **KINNISTUVÄLINEE KANALISATSIOON** | | | | |
| 1. | Survekanalisatsioonitoru PE De63mm | jm | 103,7 |  |
| 2. | Märkelint “KANAL” | jm | 103,7 |  |
| 3. | Jaotuskaev | kompl | 1 |  |
| 4. | Imbväljak | kompl | 1 |  |
| **EHITUSTÖÖD** | | | | |
| 1. | Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist | töö | 1 |  |
| 2. | Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine) | töö | 1 |  |
| 3. | Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine | töö | 1 |  |
| 4. | Torustiku paigaldamine | töö | 1 |  |
| 5. | Märkelindi paigaldamine | töö | 1 |  |
| 6. | Kaevude, õlipüüdurite jm paigaldamine | töö | 1 |  |
| 7. | Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring | töö | 1 |  |
| 8. | Ehitatud torustike teostusmõõdistus | töö | 1 |  |
| 9. | Soojustuse paigaldamine (vajadusel) | töö | 1 |  |
| 10. | Olemasolevate toruühenduste ühendamine | töö | 1 |  |
| 11. | Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) | töö | 1 |  |
| 12. | Kaevetööd koos tasanduskihtide jm paigaldamisega | töö | 1 |  |

MÄRKUSED:

1. Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid. Kõik töödeks vajalikud materjalid kuuluvad töövõttu.
2. Kõik materjalid kuuluvad töövõttu koos nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnistusvahenditega.
3. Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega).