# SPETSIFIKATSIOON

* 1. **Valgustuse spetsifikatsioon**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIMETUS | MARK | MÄRKUSED | KOKKU | MÜ |  |
| Projekteeritud seadmed |
| KILP |
| Valgustuse kilp | Valgustuse kilp vastavalt skeemile EL-7-02 | Soklil | 1 | kompl |  |
| VALGUSTID |
| Tänavavalgusti | MiniMartin MRSE 070 730 L17 A024 , 3000K, 70W, 9359lm |  | 11 | tk | valgusti tellitakse tehasetst koos toitekaabliga 3G1,5mm2 L=13m |
| Tänavavalgusti | MiniMartin MRSE 095 730 L17 A024, 3000K, 95W, 11759lm |  | 2 | tk | valgusti tellitakse tehasetst koos toitekaabliga 3G1,5mm2 L=13m |
| KAABLID |
| Maakaabel, 1kV | AXPK4G25 |  | 453 | m |  |
| Kaabli otsamuhv termokahanev | Kaablile 4G25 |  | 28 | tk |  |
| MASTID  |
| Kuum tsingitud koonilised metallmastid | H=10m (valgusti kõrgus)  |  | 13 | tk |  |
| Konsool | L=2,5m, P-konsool |  | 13 |  |  |
| Posti vundamendid (koos tihendiga) | RBJ-5 |  | 13 | tk |  |
| LCK4-16-06A Välisvalgusti ühenduskomplekt 4 klemmi + 2A kaitse metallmastile | LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3 |  | 13 | tk |  |
| Ilmastikukindla graveeritud sildi | Valgustuse masti luugi taga küljele |  | 13 | tk |  |
| TARVIKUD |
| PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega) | 75x6000 450N  |  | 343 | m |  |
| PVC kaablikaitsetoru (koos nurgaelementidega) | 75x6000 750N  |  | 30 | m |  |
| Kaabli märkelint varuga 5% |  |  | 392 | m |  |
| MAANDUSED |
| Maanduskomplekt, püstelektroodi L=5m | FS11, FS21, 4xFS31 |  | 4 | komp |  |
| *\*Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.**\*\*Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda* |