PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Harjumaa maavarade teemaplaneeringuüldgeoloogiliseks uurimistööks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba nr YGUL/519590 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0027 (Kahala)** |
| Asukoht | Harju maakond, Kuusalu vald, Kahala küla, Lennuvälja, KÜ 35301:001:0871 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6593370,14 |
| y | 586380,81 |
| z | 41,09 |
| Puurtööde algus | *18.12.2023* | Puurtööde lõpp | *19.12.2023* |
| Puuragregaat | *Fraste Multridrill PL G* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 18,5 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *0,9* |  |  |  |  |
| *123* | *0,9* | *18,5* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *0,9* |
| Puurimise meetod | Südamikpuurimistööd  *wire-line tripple barrel* süsteemiga. |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast.*  |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *18,5* | *17,0* | *savigraanulid* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *17,0* | *1,0* | *killustik* |
| *1,0* | *0,5* | *savigraanulid* |
| *0,5* | *0,1* | *killustik* |
| *0,1* | *0* | *muld* |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *19.12.2023* |
| Märkused |  |
| Akti koostamise kuupäev | *19.12.2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli  | Serhii Hamanets |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Maa-amet |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |