Lepingu 9-15/2023/26 lisa.

**Lähteülesanne RMK Valga kontori varikatuse, rõdupiirde ja välistrepi rekonstrueerimiseks.**

VARIKATUS.

1. Eemaldada ehituskonstruktsioonid pealpoolt laetalasid. Teostada ajutine kinnitus õhksoojuspumba väliseadmele.
2. Puhastada värvist ja roostest metallkarkass ja värvida roostekindla välisvärviga – toon valge.
3. Kontrollida laetalade seisukorda. Vajadusel vahetada välja kahjustatud talad. Talad värvida 2x ilmastikukindla värviga – toon valge.
4. Puhastada valgustid.
5. Taladele kinnitada bituumenipõhine rullisolatsioon.
6. Taladele kinnitada veekindel vineer paksusega 30mm.
7. Vineeri peale paigaldada SBS-kate.
8. Liited ja servad vormistada vastavate plekkidega. Paigaldada tagasi õhksoojuspump.
9. Tugimüüri seinad varikatuse all viimistleda Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.

BETOONTREPP

1. Eemaldada ja utiliseerida olemasolevad katteplaadid.
2. Piigata lagunenud betoonkehandi osa.
3. Valada harjatud pinnaga betoontrepi pealmine osa.

TUGIMÜÜR VARIKATUSE KÕRVAL

1. Kaevata lahti tugimüüri vihmaveetoru poolne osa.
2. Tugimüüri sein vormistada Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.
3. Vihmavee toru lehtrist sõiduteeni paigaldada Hauraton-elementidest renn sadevete hajutamiseks sõiduteel.

RÕDUPIIRE

1. Tugimüüri seinad rõdu all viimistleda Minerit-plaadiga. Vajadusel paigaldada uus katteplekk.
2. Puitkonstruktsioonid puhastada vanast värvist.
3. Rõdupiirde laudis vahetada välja,
4. Kogu rõdu värvida 2x ilmastikukindla värviga – toon valge.