
	KOOSKÕLASTATUD 
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus 
Margus Magus  –  juhataja 
23.09.2026. a. 

	
 

	TINGIMUSED: 
1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Transpordiamet 2025 
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid  peavad olema 2. 
klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. 
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. 
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.  
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. 
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus. 
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid. 
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee muldest > 4,0 m. 
9. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.  
10. Laadimistööd ei ole lubatud tööpäeva hommikusel tipptunnil, s.o kell 7.00-9.30.
11. Laadimistööd ei ole lubatud halva nähtavuse korral (s.o udu) ega pimedal ajal.
12. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada 
liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee  või  Tarnspordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu.   

 
Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel 

ja teemaal töötamise luba. 
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil. 


 
	

	
	MA tüüpjoonis 
	Metsa raietööd või ladustamine 
	Joonis 5-1 

	
	Töö nimetus 
	Metsa raietööd või metsamaterjali ladustamine 
	Teostamise aeg 
	liiklusvälisel tööloal 

	
	Tööde asukoht 
	Tee nr 
	13 
	Tee nimi 
	Jägala-Käravete tee
	Km 
	28-29 

	
	
	Muu 
info 
	 

	
	Tööde teostaja 
	liiklusvälisel tööloal

	
	Liikluskorralduse eest vastutaja 
	Nimi 
	liiklusvälisel tööloal
	Tel. nr 
	liiklusvälisel tööloal
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