|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTATUD  Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja  26.09.2023. a reg. nr. 173291  Leht 1 lehti 4 |  | | | | |
| TINGIMUSED:   1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009. 2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema valmistatud 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke. 3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. 4. Kui liiklusmärk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks siis peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele. 5. Ladustamiskohta tähistavad liikluskorraldusvahendid paigaldada ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast materjalivirna eemaldamist ning teemaa korrastamist. 6. Tööst teavitaval liiklusmärgil 595c peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi telefoninumber 7. Teel ja teemaal töid tegeval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon. 8. Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest. Kui virnastatakse piirinaabri kinnistul peab olema kinnistu omaniku nõusolek. 9. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale. 10. Tagada tööde tegemise alal tee katte puhtus. 11. Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m |
| MA tüüpjoonis | Metsa raietööd ja ladustamine | | | Joonis 5-1 |
| Töö nimi | Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal | | | |
| Tööde asukoht | Riigitee nr 11235 Harju-Risti tee km 0,3 – 0,5 teest paremal ja km 1 – 1,2 teest vasakul pool | | Töö tegemise aeg | 26.09.2023 kuni 31.10.2023 |
| Tööde tegija | RMK, Sagadi küla; Haljala vald; Lääne – Virumaa | | | |
| Liikluskorralduse eest vastutaja | | Mark Kostõgov, tel 56257992, e-post [mark.kostogov@rmk.ee](mailto:mark.kostogov@rmk.ee) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTATUD  Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja  26.09.2023. a reg. nr. 173291  Leht 2 lehti 4 |  | | | |
| TINGIMUSED:   1. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid 2. Kiirust piirata ja teed kitsendada on lubatud ainult laadimistöö ajal. Kui veok sõidab ära siis piirang eemaldada. 3. Pimedal ajal tehtava laadimistöö korral on hoiatustõkke kasutamine kohustuslik 4. Laadimistöö ajal peab töötava laadimismasina ohutusruumi kõrvale jääva tee katte laius olema vähemalt 3 meetrit 5. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud   massipiirangust ning veokite sõidu keelust.   1. Töötamisel elektripaigaldise kaitsevööndis juhinduda elektriohutuse nõuetest 2. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.   Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba  Liikluskorralduse joonis peab olema koos tööloaga tööde tegemise ajal objektil. |
| MA tüüpjoonis | Metsa raietööd või ladustamine | | Joonis 5-2 |
| Töö nimi | Metsamaterjali laadimine riigiteelt | | |
| Tööde asukoht | Riigitee nr 11235 Harju-Risti tee km 0,3 – 0,5 teest paremal pool | Töö tegemise aeg | 26.09.2023 kuni 31.10.2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTATUD  Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja  26.09.2023. a reg. nr. 173291  Leht 3 lehti 4 |  | | | |
| TINGIMUSED:   1. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid 2. Kiirust piirata ja teed kitsendada on lubatud ainult laadimistöö ajal. Kui veok sõidab ära siis piirang eemaldada. 3. Pimedal ajal tehtava laadimistöö korral on hoiatustõkke kasutamine kohustuslik 4. Laadimistöö ajal peab töötava laadimismasina ohutusruumi kõrvale jääva tee katte laius olema vähemalt 3 meetrit 5. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud   massipiirangust ning veokite sõidu keelust.   1. Töötamisel elektripaigaldise kaitsevööndis juhinduda elektriohutuse nõuetest 2. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.   Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba  Liikluskorralduse joonis peab olema koos tööloaga tööde tegemise ajal objektil. |
| MA tüüpjoonis | Metsa raietööd või ladustamine | | Joonis 5-2 |
| Töö nimi | Metsamaterjali laadimine riigiteelt | | |
| Tööde asukoht | Riigitee nr 11235 Harju-Risti tee km 1 – 1,2 teest vasakul pool | Töö tegemise aeg | 26.09.2023 kuni 31.10.2023 |

Laoplatsi asukoht

