**§ 9. Teevalgustus, foorid ja nende keskkonnahoidlikud kriteeriumid**

1. Teevalgustus ja foorid käesoleva määruse tähenduses on:
2. teevalgustus uutes valgustuspaigaldistes;
3. olemasolevate valgustuspaigaldiste moderniseerimine eri valgustitega;
4. olemasolevate valgustite moderniseerimine eri valgusallikate või talitlusseadistega või
5. olemasolevates valguspaigaldistes valgusallikate, lampide või valgustite väljavahetamine sarnaste valgusallikate, lampide või valgustitega.
6. „Teevalgustuse“ all mõistetakse kohtkindlaid valgustuspaigaldisi, mis on ette nähtud kasutajate jaoks hea nähtavuse saavutamiseks avalikel välisliiklusaladel pimedal ajal, et tagada liiklusohutus, häirevaba liiklus ja avalik julgeolek.
7. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teevalgustus ei hõlma järgnevaid valgustuspaigaldisi:
8. tunnelites, tollipunktides, kanalites ja lüüsides, parkimisplatsides, kaubandus või tööstusaladel, spordirajatistes, ausammastes ja hoonefassaadidel.
9. Fooride alla kuuluvad liikluses kasutatavad 200 mm ja 300 mm ümmargused punased, kollased ja rohelised signaaltuled, mis vastavad standardile EN12368. Teisaldatavad signaaltuled jäävad välja.
10. Teevalgustus ja foorid ja nende keskkonnahoidlikud kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 5.