PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal  |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333901 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH002 (Uljaste-I)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Uljaste küla, Sonda metskond 16, KÜ 70201:003:0400 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6579596,48 |
| y | 657229,62 |
| z | 74,27 |
| Puurtööde algus | *07.09.2020* | Puurtööde lõpp | *13.09.2020* |
| Puuragregaat | *ZBO S15* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 86,5 m |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *123* | *0* | *6,0* | *139,7* | *127,1* | *0* | *6,0* |
| *123* | *6,0* | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *1,35 m* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *86,5* | *80,2* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *80,2* | *77,7* | *savigraanulid* |
| *77,7* | *0,0* | *killustik* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *13.09.2020* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 18.09.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |