Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002. a määrus nr 18

„Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord“ lisa 2 (majandus- ja infotehnoloogiaministri 22.06.2023 määruse nr 36 sõnastuses)

# Lisa 2.1 PÜSIMÄRGI ANDMIK

|  |  |
| --- | --- |
| Märgi nimi  | Tilgu sadama lõunamuuli tulepaak |
| Märgi number  | 366 |  |
| Märgi liik1)  | tulepaak |
| Märgi tööperiood (hooaeg)  | aastaringne |
| Geograafilised koordinaadid  | N  | 59° 27.30856’  |  |
| E  | 24° 29.31981’ |  |
| Märgi asukoha kirjeldus  | Tilgu sadama lõunamuuli otsal |
| Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp)  | Punane metallsilinder |
| Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus)  | 500 mm läbimõõduga punaseks värvitud teraspost |
| Märgi kõrgus (m):  | alusest  | 2.5 m |  |
| merepinnast  |  |  |
| Tule iseloom  | plink2)  | Püsituli, F |  |
| kirjeldus3)  |  |  |
| Tuli põleb (ööp.ringselt/pimeda ajal)  | Pimeda ajal |
| Tule sektorid4)  | Algusasimuut  | Lõppasimuut  | Tule värvus  | Tule nähtavus- kaugus, P/R  |
| 0° |  | 360° | punane | 1,5 M |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Seadmed ja muu tehniline varustus  | Põhisüs | teem  | Reservsüsteem  |
| Valgusaparatuur  | Latern  |  C000-200 |   |  |
| Lamp  |  LED10W, punane |   |  |
| Plinker  |   |  |   |  |
| Toiteallikas  | Primaarse toite allikas  |  võrk |   |  |
|   |  |   |  |
| Sekundaarse toite allikas (aku)  | Tüüp  |  | Arv  | Tüüp  | Arv  |
|   |  |   |   |   |
| Lisaseaded  | Akulaadija  |   |  |  |  |
| GPS vastuvõtja  |   |  |  |  |
| Andmesidevahendid5)  |   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Kaugseirega ühendamise kuupäev  |  |   |  |  |
| Ehitamise ja ümberehitamiste aastad  |  |   |  |  |
| Riigivara registri number  |  |   |  |  |
| Märgi valdaja  |  |  Harku vallavalitsus |  |  |
| Valdaja esindaja kontaktandmed  |  |  Aarne Mandre, tel: +372 5089340 |
| Märkused6)  |  |   |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollija nimi  | Allkiri  | Ametikoht  | Kuupäev  |
|   |   |   |   |

Remonditööd7)

|  |  |
| --- | --- |
| Tööde lõpetamise aeg (aasta, kuu)  | Tööde kirjeldus  |
|   |   |
|   |   |

# Lisa 2.1 PÜSIMÄRGI ANDMIK

|  |  |
| --- | --- |
| Märgi nimi  | Tilgu sadama põhjamuuli tulepaak |
| Märgi number  | 367 |  |
| Märgi liik1)  | tulepaak |
| Märgi tööperiood (hooaeg)  | aastaringne |
| Geograafilised koordinaadid  | N  | 59° 27.32503’  |  |
| E  | 24° 29.340333’ |  |
| Märgi asukoha kirjeldus  | Tilgu sadama põhjamuuli otsal |
| Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp)  | Roheline metallsilinder |
| Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus)  | 500 mm läbimõõduga roheliseks värvitud teraspost |
| Märgi kõrgus (m):  | alusest  | 2.5 m |  |
| merepinnast  |  |  |
| Tule iseloom  | plink2)  | Püsituli, F |  |
| kirjeldus3)  |  |  |
| Tuli põleb (ööp.ringselt/pimeda ajal)  | Pimeda ajal |
| Tule sektorid4)  | Algusasimuut  | Lõppasimuut  | Tule värvus  | Tule nähtavus- kaugus, P/R  |
| 0° |  | 360° | roheline | 1,5 M |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Seadmed ja muu tehniline varustus  | Põhisüs | teem  | Reservsüsteem  |
| Valgusaparatuur  | Latern  |  C000-200 |   |  |
| Lamp  |  LED10W, roheline |   |  |
| Plinker  |   |  |   |  |
| Toiteallikas  | Primaarse toite allikas  |  võrk |   |  |
|   |  |   |  |
| Sekundaarse toite allikas (aku)  | Tüüp  |  | Arv  | Tüüp  | Arv  |
|   |  |   |   |   |
| Lisaseaded  | Akulaadija  |   |  |  |  |
| GPS vastuvõtja  |   |  |  |  |
| Andmesidevahendid5)  |   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Kaugseirega ühendamise kuupäev  |  |   |  |  |
| Ehitamise ja ümberehitamiste aastad  |  |   |  |  |
| Riigivara registri number  |  |   |  |  |
| Märgi valdaja  |  |  Harku vallavalitsus |  |  |
| Valdaja esindaja kontaktandmed  |  |  Aarne Mandre, tel: +372 5089340 |
| Märkused6)  |  |   |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollija nimi  | Allkiri  | Ametikoht  | Kuupäev  |
|   |   |   |   |

Remonditööd7)

|  |  |
| --- | --- |
| Tööde lõpetamise aeg (aasta, kuu)  | Tööde kirjeldus  |
|   |   |
|   |   |

1. Märgi liik – tuletorn, tulepaak, päevamärk.
2. Tule plink – näiteks Iso W 3s.
3. Tule iseloomu kirjeldus – näiteks 1.5 + 1.5 = 3s.
4. Tule sektor on määratud sektori alguse ja lõpu asimuutidega, millises vahemikus on tuli nähtav merelt. Sektorite loetelu algab asimuudi väikseimast väärtusest kellaosuti liikumise suunas. Ringtuli loetakse üheks sektoriks (0º–360º). P/R –vastavalt põhi- ja reservtule nähtavuskaugused.
5. Andmesidevahendid – andmetelefon, GSM terminal, raadiosaatja/vastuvõtja, antenn jms.
6. Märkused – muud olulised andmed, mis ei sisaldu käesoleva andmiku vormil.
7. Täidetakse ekspluatatsiooni ajal märgi valdaja poolt, kusjuures valdaja on kohustatud andmikule kantud remonditöödest informeerima Transpordiametit.