**PAKUTAVA SÕIDUKI ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mark:** |   |
| **Mudel:** |   |
| **Kaubanduslik nimetus ja/või varustuse pakett:** |   |
| **Sõiduki maksumus (eurodes, ilma käibemaksuta):** | xx xxx eurot |
| **Hankijale üleandmise aeg:** | 2 sõidukit – hiljemalt 1 kuu peale lepingu sõlmimist |

**HANGITAVA SÕIDUKI TEHNILISED TINGIMUSED**

| **Nr**  | **Hankija poolt kehtestatud tingimuse kirjeldus**  | **Hangitava sõiduki andmed**  | **Pakutava sõiduki andmed**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ÜLDTINGIMUSED**
 |
| **1.1**  | Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma pakkumuses.  | Jah |  |
| **1.2**  | Sõidukil peab olema Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ kohane EÜ tüübikinnitus.  | Jah |  |
| **1.3**  | Sõiduk ja selle lisavarustus peavad vastama Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, k.a majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrusele nr. 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“.  | Jah |  |
| **1.4**  | Sõiduk ja kõik selle osad peavad töötama häireteta välistemperatuuride vahemikus -30° C kuni +35° C. | Jah |  |
| **1.5**  | Täitja registreerib sõiduki Transpordiametis alarmsõidukina. | Jah |  |
| 1. **ÜLDNÕUDED**
 |
| **2.1**  | Ehitusaasta – 2019 või uuem | Jah |   |
| **2.2** | Sõiduki läbisõit kuni 165 000km | Jah |  |
| **2.3** | Sõiduki täielik hooldusajalugu sõidukitootja esinduses | Jah |  |
| **2.4** | Kere värv - valge  | Jah  |   |
| 1. **TEHNILISED PARAMEETRID**
 |
| **3.1**  | Sõiduki kategooria – N1 | Jah |   |
| **3.2**  | Kere nimetus – kaubik | Jah |   |
| **3.3**  | Uste arv vähemalt – 4 | Jah |   |
| **3.4**  | Istekohtade arv – 5 | Jah |   |
| **3.5**  | Kütuse liik – bensiin | Jah |   |
| **3.6**  | Mootori võimsus vähemalt 80 kw | Jah |   |
| **3.7**  | Minimaalne teljevahe 2700 mm | Jah |   |
| **3.8**  | Minimaalne kõrgus 1800 mm  | Jah |   |
| 1. **KESKKONNAMÕJU**
 |
| **4.1**  | Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 715/2007 kinnitatud piirnormile EURO 6 | Jah  |   |
| 1. **TURVA- JA OHUTUSVARUSTUS**
 |
| **5.1**  | Turvapadi juhile ja kaasreisijale  | Jah  |   |
| **5.2**  | Külgmised turvapadjad ja/või kardinad juhi- ja reisijate ruumis  | Jah  |   |
| **5.3**  | Vargusvastane alarmseade (sõiduki tootja)  | Jah  |   |
| **5.4**  | Integreeritud käed vaba mobiiltelefoni (handsfree) kasutamise lahendus, mille heli on auto kõlaritest  | Jah |   |
| **5.5**  | Nõuetekohane meditsiinilise esmaabi komplekt kinnitatuna  | Jah  |   |
| **5.6**  | Nõuetekohane tulekustuti kaubaruumis kinnitatuna  | Jah  |   |
| **5.6.1**  | Minimaalse tulekustutusaine massiga 2 kg  | Jah  |   |
| **5.7**  | Ohukolmnurk, tõkiskingad kinnitatuna  | Jah  |   |
| 1. **FUNKTSIONAALSUS JA LISAVARUSTUS**
 |
| **6.1**  | Mõlemal küljel akendega lükanduksed  | Jah  |   |
| **6.2**  | Üles avanev tagaluuk  | Jah  |   |
| **6.3**  | Vahesein juhiruumi ja kaubaruumi vahel  | Ei  |   |
| **6.4**  | Kaubaruum klaasidega  | Jah  |   |
| **6.4.1**  | kaubaruumis kinnitusrihmad, -võrk, ja -aasad varustuse paigutamiseks  | Jah  |   |
| **6.5**  | Käetugi juhi ja kõrvalistuja vahel  |   |   |
| **6.6**  | Esitulede kõrguse elektriline reguleerimine  | Jah  |   |
| **6.7**  | Juhiistme kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus  | Jah  |   |
| **6.8**  | Esiistmete elektriline soojendus (sõiduki tootja)  | Jah  |   |
| **6.9**  | Kaugjuhtimisega kesklukustus (sõiduki tootja)  | Jah  |   |
| **6.10**  | Elektrilised akende tõstukid esiustel  | Jah  |   |
| **6.11**  | Roolisamba kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus  | Jah  |   |
| **6.12**  | Elektriliselt juhitavad soojendusega küljepeeglid  | Jah  |   |
| **6.13**  | Püsikiirusehoidja  | Jah  |   |
| **6.14**  | Kliimaseade  | Jah  |   |
| **6.15**  | Infonäidik (läbitud kilometraaž, keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, välistemperatuur jms)  | Jah  |   |
| **6.16**  | Originaalraadio (USB sisendiga)  | Jah  |   |
| **6.17**  | Tagumised parkimisandurid  | Jah  |   |
| **6.18**  | Istmekatted tumedast tekstiilist  | Jah  |   |
| **6.19**  | Kummist porimatid (kausid) salongis  | Jah  |   |
| **6.20**  | Pagsiruumi kummimatt  | Jah  |   |
| **6.21**  | Poripõlled ees ja taga  | Jah  |   |
| **6.22**  | Veokonks koos adapteriga  | Jah  |   |
| **6.23**  | Mootori karteri põhjakaitse (metallist või komposiitmaterjalist)  | Jah  |   |
| **6.24**  | Tagaiste allaklapitav või eemaldatav  | Jah  |   |
| **6.25**  | Juhiistmest tagapool aknaklaasid toonitud  | Jah  |   |
| 1. **VELJED JA REHVID**
 |
| **7.1**  | Rehvid - suverehvid ja naastrehvid  | Jah  |   |
| **7.2**  | Täismõõdus varuratas koos rehvivahetuse komplektiga kinnitatuna  | Jah  |   |