Lisa 1
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori 29.03.2022
käskkirjaga kehtestatud  
„Väljaõppeehitistele esitatavad  tehnilised nõuded“ juurde peadirektori 06.03.2024 käskkirja nr 30 redaktsioonis 
Tabel 1-1. Käsitulirelvade relvalaskeharjutuste ohualade algandmed 

Lahingmoona tüüp (mm)	5,56x45	7,62x51	9x19	4,6x30	8,6x70	12,7x99	12 cal	5,6x15 (22 LR)	
Kuuli tüüp	Täismantel-/ trasseeriv 	Plastik/ vähendatud kaugusega	Täismantel/ trasseeriv lahingumoon	Kuul/ haavel	Kõik tüübid	
Ohtlik kaugus (OK) meetrites (kõik kuuli tüübid)	Tõstenurk (TN) kuni 150 tuhandiku (OKv)	2900	1500	1400	3700	2900	5200	700	1300	
	Tõstenurk (TN) 150-1250 tuhandiku (OK)	4000	1825	1550	5500	4000	6400	700	1550	
Avanev rikošettimisnurk tuhandikes (ARN)	05–30	02–70	05–30	05–30	05–30	08-00	02–70	
Sulguv rikošettimisnurk tuhandikes (SRN)	08–00	08-00	08-00	08–00	08–00	08-00	08–00	
Kuuli suurim kõrvalekalle meetrites (KSK) 	Pehme pind¹ (kõik küülitüübid)	400	200	200	450	520	650	350	150	
	Kõva pind² (kõik küülitüübid)	800	400	400	900	800	1300	350	300	
Paiskemõju meetrites (PM)³	Pehme pind¹	(täismantel)	22	5	5	22	22	45	5	5	
	Kõva pind²		50	10	10	300	50	90	10	10	
	Pehme¹ ja kõva pind² (trasseeriv)	125	100	-	-	125	200	-	-	
Õhuohuala kõrgus meetrites	Lasketiir	Pehme pind¹ (täismantel/trasseeriv)	153/ 153	229/ 458	153/ 153	153/ 153	153/ 153	229/ 458	610	153	153	
		Kõva pind² (täismantel ja traseeriv)	305	458	153	153	153	458	1219	153	153	
	Laskeväli	Tõstenurgaga kuni 150 tuhandikku (täismantel/trasseeriv)	305/ 305	458/ 610	305	305	915	458/ 610	1219	153	305	
		Tõstenurgaga 150-1250 tuhandikku, kõikide lahingumoonade puhul juhul kui maapind ei kata tulekoonust	2439	2683	976	458	915	2683	4359	1829	975	

¹ Pehme pind (sh pinnas) on muld, murumätas (mis ei sisalda üle 30 mm läbimõõduga kive), puit või neile sarnaste omadustega materjal/pehme sihtmärk on vineer, papp, pehme puit, kuiv liiv, plastik, alumiinium.
² Kõva pind (sh pinnas) on betoon, kivimid, vesi, metall, külmunud või neile sarnaste omadustega materjal/kõva sihtmärk on teras, kõva puit (tamm, saar, jalakas), betoon.
³ Paiskemõju alas viibija peab kandma laskeharjutusel määratud kaitsevarustust ja vältima katmata nahapinda. Nõuetekohaselt hooldatud kuulipüüdja puhul tuleneb PM väärtus vastava kuulipüüdja tüübis

Tabel 1-2. Käsitulirelvade tulekoonused (tuhandikes) 
Relva tüübid	Paigalt laskmine seisvasse sihtmärki	Paigalt laskmine liikuvasse sihtmärki	Liikumiselt laskmine seisvasse sihtmärki	Liikumiselt laskmine liikuvat sihtmärki	
Laskeharjutused paigalt positsioonilt (põhilaskeväljaõpe)	
Püss (vintraudne)	30	30	-	-	
Püss (vintraudne, suurendava optilise sihikuga) 	5	5	-	-	
Püss (sileraudne)	80	80	-	-	
Kuulipilduja 	50	90	90	150	
Püstol	80	80	-	-	
Lahinglaskeväljaõpe (sh. jätkulaskeväljaõpe)	
Püss (vintraudne)	50	90	90	150	
Püss (vintraudne, suurendava optilise sihikuga)	5	5	10	10	
Püss (sileraudne)	80	120	80	120	
Püstol	80	120	80	120	
Kuulipilduja toelt	50	90	120	150	
Laskeharjutused liikuvalt platvormilt (transpordivahendilt)	
Püss (vintraudne)	-	-	120	150	
Püss (vintraudne, suurendava optilise sihikuga)	-	-	120	150	
Püss (sileraudne) 	-	-	120	150	
Püstol	-	-	150	250	
Kuulipilduja statiivilt	-	-	120	150